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[bookmark: _Toc22263]前    言
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由苏州市城市管理局提出并归口。
本文件起草单位：上海环境卫生工程设计院有限公司。
本文件主要起草人：……。
	DB3205/T XXX—2023
本文件为首次发布。
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城乡户外广告与招牌设施技术标准
[bookmark: _Toc21213][bookmark: _Toc115339701][bookmark: _Toc67401897][bookmark: _Toc47973431][bookmark: _Toc47973642][bookmark: _Toc46494722][bookmark: _Toc10375][bookmark: _Toc51663569][bookmark: _Toc48569571][bookmark: _Toc47964470][bookmark: _Toc30515][bookmark: _Toc40454690][bookmark: _Toc87811368][bookmark: _Toc67393169][bookmark: _Toc48572088][bookmark: _Toc48028397][bookmark: _Toc7964][bookmark: _Toc48050151][bookmark: _Toc51147912][bookmark: _Toc48028304][bookmark: _Toc87811223][bookmark: _Toc122448156][bookmark: _Toc66965087][bookmark: _Toc16779][bookmark: _Toc47964512][bookmark: _Toc15741][bookmark: _Toc48049835]范围
本标准规定了户外广告与招牌设施设置、照明、设计、施工安装和验收、维护和检测要求。
本标准适用于本市行政区域内户外广告与招牌设施的建设和管理。
[bookmark: _Toc47973643][bookmark: _Toc47964513][bookmark: _Toc27351][bookmark: _Toc51147913][bookmark: _Toc48050152][bookmark: _Toc48028305][bookmark: _Toc40454691][bookmark: _Toc10392][bookmark: _Toc87811369][bookmark: _Toc66965088][bookmark: _Toc87811224][bookmark: _Toc115339702][bookmark: _Toc29099][bookmark: _Toc67401898][bookmark: _Toc67393170][bookmark: _Toc5397][bookmark: _Toc122448157][bookmark: _Toc51663570][bookmark: _Toc27904][bookmark: _Toc48049836][bookmark: _Toc48572089][bookmark: _Toc48569572][bookmark: _Toc47973432][bookmark: _Toc48028398][bookmark: _Toc47964471][bookmark: _Toc46494723][bookmark: _Toc11413]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 21431  建筑物防雷装置检测技术规范
GB 22337  社会生活环境噪声排放标准
GB/T 35626  室外照明干扰光限制规范
GB/T 36101  LED显示屏干扰光评价要求
GB/T 38439  室外照明干扰光测量规范
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 50449  城市容貌标准
GB 55013  市容环卫工程项目规范
GB 55016  建筑环境通用规范
CJJ/T 149  城市户外广告和招牌设施技术标准
JGJ/T 163  城市夜景照明设计规范
DB3205/T 1109 城乡容貌标准
DB32/T 4787 城镇户外广告和招牌设施设置技术标准
DGJ32/C07 江苏省城市容貌标准
[bookmark: _Toc115339703][bookmark: _Toc87811370][bookmark: _Toc67393171][bookmark: _Toc67401899][bookmark: _Toc87811225][bookmark: _Toc122448158][bookmark: _Toc3117][bookmark: _Toc16210]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

户外广告设施  outdoor advertising facilities
利用建（构）筑物、场地、设施、交通工具等设置的灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌、实物造型或以其他形式向户外发布广告信息的设施。
[来源：GJJ/T 149-2021，术语2.0.1]
[bookmark: _Toc87811371][bookmark: _Toc500955126][bookmark: _Toc67401900][bookmark: _Toc67393172][bookmark: _Toc500938708][bookmark: _Toc502157201][bookmark: _Toc87811226]
附属式户外广告设施  affiliated outdoor advertising facility
依附于建（构）筑物或灯杆、公交候车亭、报刊亭、电话亭、信息栏、自动售货机、自行车棚等设施设置的户外广告设施。
[来源：GJJ/T 149-2021，术语2.0.2]

独立式户外广告设施  free-standing outdoor advertising facility
直接设置在地面上，具有独立支承结构的户外广告设施。
[来源：GJJ/T 149-2021，术语2.0.3]


移动式户外广告设施  mobile outdoor advertising facility
利用车辆、无人机、船舶、飞艇、无人驾驶自由气球等可移动特殊载体表面设置的户外广告设施。
[来源：GJJ/T 149-2021，术语2.0.4，有修改]

临时性户外广告设施  temporary outdoor advertising facility
在允许的活动举办场地或自有用地范围内临时设置的户外广告设施。

户外招牌设施  outdoor signboard facility
企事业单位、社会团体和个体工商户在其办公、生产经营场所建（构）筑物外立面或用地范围内设置的，表明其名称、字号、标识等内容的牌匾等设施。
本标准定义的户外招牌设施不包括国家机关、人民团体的标识标牌；不包括开发区，居住区，自然村，公共绿地，城市道路、桥梁、隧道、地下铁道和其他城市轨道交通及铁路的站、线，公路，机场，港口，码头 （含轮渡站），长途客运汽车站，货运枢纽站，建 （构）筑物等名称标识。
[来源：GJJ/T 149-2021，术语2.0.5]

附属式户外招牌设施  affiliated outdoor signboard facility
依附于建（构）筑物外立面设置的户外招牌设施。
[来源：GJJ/T 149-2021，术语2.0.6]

独立式户外招牌设施  free-standing outdoor signboard facility
直接设置在地面上，具有独立支承结构的户外招牌设施。
[来源：GJJ/T 149-2021，术语2.0.7]

大型户外广告设施  large outdoor advertising facilities
单面面积不小于10m2或任一边边长不小于4m的户外广告设施。
[来源：GB 50449-2008，广告设施与标识7.0.1]

大型户外招牌设施  large outdoor signage facilities
单面面积不小于10m2或任一边边长不小于4m的户外招牌设施。

户外广告照明  outdoor advertising lighting
采用自发光、内透光或泛光照明等方式照亮（显示）户外广告内容（画面）的照明。

电子显示装置  electronic display device
以主动或被动方式发光以显示文字、图像或视频等信息的装置，包括电子显示屏、媒体立面、透明屏（膜）、立面投影等装置。

玻璃贴膜广告  glass film advertising
以透光贴膜材料为载体显示广告内容的广告。

展示区  Concentrated display road section
《苏州市户外广告设施设置专项规划》中鼓励集中设置各类户外广告设施的区域。

限设区  Appropriate road section
《苏州市户外广告设施设置专项规划》中除特殊规定外，户外广告设施设置无严格限制的区域，但其强度不应大于展示区的强度要求。

小型侧招  Small side recruitment
小型侧招宜以实物造型或图案表现，最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，厚度不应大于0.2m。
[bookmark: _Toc10431][bookmark: _Toc122448159][bookmark: _Toc20220]总体要求
[bookmark: _Toc26317][bookmark: _Toc5804][bookmark: _Toc160183767][bookmark: _Toc500955133][bookmark: _Toc500938711][bookmark: _Toc502157208][bookmark: _Toc67393179]户外广告和招牌设施分类应符合表1和表2的规定。
表1  户外广告设施分类
	设施类别
	内容与范围

	附属式
	建（构）筑物上的
	设置在建（构）筑物上的户外广告设施，包括屋顶户外广告设施、平行于墙面设置的户外广告设施、垂直于墙面设置的户外广告设施及围墙上设置的户外广告设施。

	
	公共设施上的
	设置在道路两侧和公共场所的灯杆、公交车站牌、候车亭、报刊亭、电话亭、信息栏、自动售货机、自行车棚等公共设施上的户外广告设施。

	独立式
	直接设置在地面上的户外广告设施，包括立杆式户外广告设施、底座式户外广告设施、大型落地户外广告设施、大型高立柱户外广告设施及实物造型户外广告设施。

	移动式
	设置在交通工具或飞艇、气球等移动载体上的户外广告设施，包括车辆广告、船舶广告及空中移动广告设施。



表2  户外招牌设施分类
	设施类别
	内容与范围

	附属式
	设置在建（构）筑物上的户外招牌设施，包括附属式商铺户外招牌设施、附属式建筑物名称户外招牌设施。

	独立式
	设置在地面上的户外招牌设施，包括竖向独立式户外招牌设施和横向独立式户外招牌设施。



[bookmark: _Toc31210][bookmark: _Toc32307][bookmark: _Toc12119][bookmark: _Toc160183770][bookmark: _Toc23188][bookmark: _Toc10349][bookmark: _Toc6160][bookmark: _Toc67401904]户外广告设施设置应满足城市设计和相关规划的要求，应布局合理，设置规范。应编制符合当地城市特色与风貌的城市户外广告设施设置规划，明确城市不同区域户外广告设施设置要求。重要商业街区、道路、节点应编制户外广告设施详细设计方案，对户外广告设施设置位置、尺寸、形式等进行控制。
户外广告和招牌设施设置应符合城市公共安全、城市风貌管理、历史文化保护传承等方面的要求，不应影响车辆、行人通行安全，不应妨碍安全疏散、灭火救援、建筑防排烟，不应影响被依附载体的使用功能，不应影响建（构）筑物安全，不应遮挡窗户、不应影响消防安全及采光通风需求；不应影响建筑物通道及毗邻道路的通行和安全。
[bookmark: _Toc30751][bookmark: _Toc4836][bookmark: _Toc160183771][bookmark: _Toc3007][bookmark: _Toc15200][bookmark: _Toc14873][bookmark: _Toc13246][bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc20375]户外广告和招牌设施应符合城市容貌方面的要求，设施尺度、形式和风格应与周边环境相协调，并应注重昼夜景观效果，不应损害建（构）筑物、街景和城市轮廓线重要特征，不应破坏建（构）筑物等所依附载体的整体效果。
[bookmark: _Toc25778][bookmark: _Toc26096][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc9722][bookmark: _Toc15370][bookmark: _Toc160183773][bookmark: _Toc25194][bookmark: _Toc1065][bookmark: _Toc25005]户外广告和招牌设施的设置必须采取有效措施，保证其结构和用电设施安全、可靠。应定期进行安全检查，并应进行维护保养和更新。
新建、改建、扩建建筑需设置户外广告和招牌设施的，应在规划设计方案中预留设施的设置位置，设置时应按预留的位置设置。
户外广告和招牌设施设置应符合节能与生态环保要求，宜采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新产品。
[bookmark: _Toc30093][bookmark: _Toc160183774][bookmark: _Toc30765]户外广告设施禁止设置情形：
a）	利用交通安全设施、交通标志设置：
1）	交通信号设施、交通标志、交通执勤岗设施；
2）	道路隔离栏、中央绿化隔离带、绿化侧分隔带、高架道路、交通护栏、道路隔音墙、道路（隧道）管理口。
b）	影响市政公共设施、交通安全设施、交通标志使用：
1）	交通安全设施和交通标志10m范围内设置； 
2）	亭、棚、栏等公共设施顶部设置；
3）	公交站亭（自身附属式广告除外）、电话亭（自身附属式广告除外）、公交站牌、轨道交通标志、路名牌、消防栓、邮筒等设施5m范围内设置；
[bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc9558][bookmark: _Toc160183797]4）	公交站牌、路名牌、出租车停靠点、消防栓、邮筒、废物箱、配电箱等公用设施上设置；
5） 各类地下管线、架空线及其它生命线工程安全保护范围内，消防通道和消防场地内设置；
6）人行天桥落地扶梯、过街地道、过江隧道、公路收费口、高架道路落地匝道及轨道交通等人和车流出入口周边10m内设置，以及大量车流集散的公共建筑出入口周边5m内设置独立式户外广告设施。
c）	影响道路交通安全：
1）	跨越城市道路、公路，跨越道路设置；
2）	大量人流集散的公共建筑出入口周边5m范围内设置独立式户外广告设施；
3）	道路交叉口视距三角形范围内设置独立式户外广告设施；
4）	影响交通信号灯、交通标志有效视认。
d）	影响建（构）筑物安全：
1）	妨碍他人生产经营或者居民正常生活，影响他人对建（构）筑物合法使用；
2） 利用违法建（构）筑物、违法外立面或附加设施以及危房等，或者设置后危及建（构） 筑物及其外立面或附加设施安全；
3）利用玻璃幕墙及其支撑结构设置刚性固定结构的户外广告设施，以及在全隐框玻璃幕墙上设置贴膜广告。 
e）	影响消防安全：
1）	影响消防设施、消防安全标志辨识和使用；
2）	影响消防车通行；
3）	影响建筑物安全出口正常使用；
4）	遮挡建筑外窗，或者未直接遮挡但影响建筑外窗向外开启，以及其他影响外部灭火救援行动的情形。
[bookmark: _Toc160183775][bookmark: _Toc4308][bookmark: _Toc27450]f） 影响生产或居民正常生活：
1）	影响相邻居住类建筑现有日照；
2）	影响相邻建筑采光通风；
3）	播放声音。
[bookmark: _Toc23074][bookmark: _Toc160183776][bookmark: _Toc8631]g） 影响市容市貌：
1）	设置大型高立柱户外广告设施；
2）	建（构）筑物立面设置字幕式电子显示屏；
3）	依附于行道树设置；
4）	影响行道树和其他绿化生长；
5）	遮挡绿化景观；
6）	建筑屋顶设置或者超出建筑物顶部；
7）	在围墙的镂空部分和围墙顶部设置；
8） 在各级文物保护单位和历史建筑上设置；
9）在国家机关、风景名胜区用地范围内设置；
10）在路灯杆上加设硬质展示牌、灯箱等户外广告设施；
11）在公交候车亭和电话亭顶部设置；
12）损害市容市貌的其他情形。
[bookmark: _Toc28714][bookmark: _Toc7961][bookmark: _Toc160183778]户外招牌设施禁止设置情形：
a） 影响建（构）筑物的安全和使用：
1）	利用违法建（构）筑物、违法外立面或附加设施以及危房等设置；
2）	设置后危及建（构）筑物及其外立面或附加设施安全；
3）	在建（构）筑物屋顶或围墙顶部设置；
4） 超出建筑女儿墙部位设置；
5） 利用建筑幕墙玻璃、采光窗玻璃、橱窗玻璃设置；
6） 在砖木结构的建筑物外立面上设置箱体式整体结构招牌；
7） 使用室内装饰材料，或者离地2.5m以上高度（部位）使用玻璃、大理石、石膏板等自重大、易破碎材料。
[bookmark: _Toc160183779][bookmark: _Toc10628][bookmark: _Toc16934]b）损害市容市貌或者建筑物形象： 
1） 文物保护单位和历史建筑上设置电子显示装置类；
2） 在历史建筑、文物保护单位以及有保护价值的历史建筑上设置，遮挡立面上的主要线脚，立柱、拱圈、门头山花等重要构件，以及雕花等特色装饰物；
2）在有凹凸或曲折变化的建筑上设置，改变建筑形态特征；
3）在有柱廊、骑楼或底层以上有出挑结构的建筑上设置，户外招牌出挑部分离地高度大于3m时，在廊道外侧设置；
4）在坡屋顶建筑的山墙面上设置，破坏屋面及山墙轮廓线；
5）超出建筑6层或者18m以上部位，或者在建筑出入口雨篷上设置，采用除字符的其他形式；
6）使用动态视频或者音频方式。
[bookmark: _Toc160183780][bookmark: _Toc23079][bookmark: _Toc17855]户外招牌内容应符合下列要求：
1）户外招牌内容合法、真实、健康。以规范汉字为基本用字，同时使用外国文字的符合译写规范，与中文意思相符，版面构图以汉字为主、外国文字为辅，不单独使用外国文字（企业注册标识除外）；
2）户外招牌使用的名称、标识等内容，与营业执照、商标注册证或者其他证明主体资格、知识产权合法有效的文件核定的名称和图案、文字相符合；
3）属于依法特许连锁经营性质的加盟店，或者依法取得商标使用许可的单位，可以在户外招牌上显示连锁经营名称或者商标标识；
4）户外招牌内容中可以含有与名称、标识相关的概括表述，不含具体特定的商品名称、服务项目；
5）设置建筑物名称招牌的，以地名管理部门批准的地名内容为准；
6）超出上述界限，对商品或者服务项目做具体宣传的，按照户外广告实施管理。
[bookmark: _Toc15882][bookmark: _Toc32201][bookmark: _Toc500938716][bookmark: _Toc500955134][bookmark: _Toc502157209]户外广告设施设置要求
[bookmark: _Toc145513591][bookmark: _Toc4588]附属式户外广告设施
[bookmark: _Toc9538][bookmark: _Toc19183][bookmark: _Toc160183789]平行于墙面设置的户外广告设施应符合下列规定：
1）	展示区内的高度60 m以上的外墙不设置，限设区内的高度24 m以上的外墙不设置；
2）	宽度应与墙面相协调，四周不超出墙面外轮廓线。
平行于墙面设置的户外广告设施宜符合下列规定：
1） 设置在多层建筑墙面和高层建筑的裙楼墙面；
2） 同一墙面上的广告总面积小于该墙外立面面积的30％（展示区经专家论证后除外）；
3） 垂直方向突出墙面距离小于0.5m，突出于道路上方设置的户外广告设施不妨碍行人、车辆通行安全。
[bookmark: _Toc10264][bookmark: _Toc30466]除展示区综合商业体内街、步行街外，其他不应设置垂直于墙面设置的户外广告设施。
[bookmark: _Toc3796][bookmark: _Toc17526][bookmark: _Toc160183791]墙面设置的户外广告设施不宜突出道路红线或用地红线，不应妨碍行人、车辆通行安全。当必须突出道路红线设置时，应经当地主管部门批准，并应符合下列规定：
1）当位于人行道上空时，3m以下，不突出；3m及以上，突出的深度小于0.6m；
2）当位于无人行道的路面上空时，4m以下，不突出；4m及以上，突出的深度小于0.6m。
[bookmark: _Toc27753][bookmark: _Toc5548][bookmark: _Toc160183792]围墙上设置的户外广告设施应符合下列规定：
1） 突出墙面的距离小于0.1m；
2） 上缘不超出围墙顶部，宽度小于围墙柱墩之间的实墙面。
[bookmark: _Toc12365][bookmark: _Toc14586][bookmark: _Toc160183793]玻璃幕墙上设置的贴膜广告应符合下列规定：
1）可移胶性能满足无痕拆除的需要；
2）上刊、下刊不造成玻璃松动、破损、划痕，拆除后不留有残胶。
[bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc29198]橱窗广告应符合下列规定：
1） 仅限于实物或创意造型展示；
2） 不利用橱窗内部变相设置户外电子显示屏广告。
[bookmark: _Toc160183795][bookmark: _Toc656][bookmark: _Toc3550]灯杆上设置的户外广告设施应符合下列规定：
1）同一道路，只在同一种灯杆上设置广告，单根灯杆上广告设施数量不超过2个，不重叠设置；同一路段的灯杆上设置的广告做到形式、尺寸、位置一致，并与周围景观相协调；
2）广告设施高度小于2.4m，宽度小于1m；
3）灯杆广告固定抱箍应与灯杆表面形状吻合，抱箍、紧固螺栓宜采用不锈钢材质，抱箍与灯杆的贴合面积大于70%。
[bookmark: _Toc160183798][bookmark: _Toc12221][bookmark: _Toc1973]公交候车亭广告牌面总面积不应超过候车亭立面总面积的60%，并应确保公共交通信息清晰、醒目。
[bookmark: _Toc28242][bookmark: _Toc145513592]独立式户外广告设施
[bookmark: _Toc160183802][bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc10212][bookmark: _Toc20820]独立式户外广告设施设置后的人行通道净宽不应小于2.5m，车行通道净宽不应小于4.5m。
[bookmark: _Toc160183804][bookmark: _Toc22017][bookmark: _Toc3887]大型落地户外广告设施设置宜符合下列规定：
1）除城市大中型广场和会展场所外，不设置在城市中心区，可设置高速公路入口及郊区公路两侧等区域；
2）广告设施整体高度小于10m，宽度小于30m，高度与宽度相适应。
[bookmark: _Toc28516][bookmark: _Toc1526][bookmark: _Toc160183805]小型落地式广告设施整体高度不应大于2.5m，宽度不应大于1.5m，厚度不应大于0.3m。
[bookmark: _Toc8599][bookmark: _Toc14581][bookmark: _Toc160183806]立体造型广告设施体量应与所处环境整体协调，经专家论证后方可实施。
[bookmark: _Toc145513593][bookmark: _Toc27818]移动式户外广告设施
[bookmark: _Toc18920][bookmark: _Toc26359][bookmark: _Toc160183811]车辆上设置的户外广告不应影响行车安全，且不应出现以下情况：
1）除轨道交通车辆、公共汽电车、出租汽车外，其他车辆设置经营性户外广告；
2）车顶、车头及车身两侧车窗设置户外广告，车后窗设置的户外广告影响安全驾驶；
3）车身广告遮挡车辆号牌及车辆服务标识、车灯、经营者名称和监督电话等运营信息；
4）使用反光材料，对原车颜色全部遮盖。
[bookmark: _Toc160183812][bookmark: _Toc5041][bookmark: _Toc5344]船舶户外广告设施设置，不应出现以下情况：
1）除客渡船、旅游客船外，其他船舶设置经营性户外广告；
2）利用船舶等水上各类交通工具设置的户外广告设施，影响航行安全。
[bookmark: _Toc160183813][bookmark: _Toc8980][bookmark: _Toc2635]设置空中移动广告设施涉及航空安全管理的，应符合国家的有关规定。
[bookmark: _Toc15079][bookmark: _Toc19077][bookmark: _Toc160183814]移动式户外广告设施不应采用LED显示屏和播放声音。
[bookmark: _Toc19823][bookmark: _Toc145513594]临时性户外广告设施
[bookmark: _Toc17411][bookmark: _Toc17793][bookmark: _Toc160183816]临时性户外广告设施设置，应符合下列规定：
1）临时性户外广告设施在允许的活动举办场地或自有用地范围内设置；
2）临时性户外广告设施设置人于设置期限届满之日自行拆除，并及时恢复场地原状；
3）临时性户外广告设施的固定装置安全可靠。
临时性户外广告设施设置，不应出现以下情况：
1）公路及公路用地范围内设置临时性户外广告设施；
2）临时性户外广告设施的设置时间，超过活动批准的期限；
3）设置可移动升空气球、布幅等；
4）破坏人行道和绿地等公共设施。
[bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc24882][bookmark: _Toc160183817]充气物户外广告设施设置，应符合下列规定：
1）设置地点与建筑物、树木、架空线及其他设施保持安全距离；
2）在非独立门面或两相邻单位距离较近的位置紧贴门前设置充气物。
[bookmark: _Toc28830][bookmark: _Toc30127]户外招牌设施设置要求
附属式商铺户外招牌设施
[bookmark: _Toc160183821][bookmark: _Toc27607][bookmark: _Toc26068][bookmark: _Toc160183827][bookmark: _Toc24249]建筑底层的办公、生产经营场所，户外招牌宜设置在出入口上方门楣处。同一建筑立面上相邻招牌的设置位置、高度、突出墙面的厚度应协调有序。户外招牌数量不宜超出出入口数量。
[bookmark: _Toc30475][bookmark: _Toc16268][bookmark: _Toc160183822]底层同一经营主体的沿街门面外立面有连续隔断的，或坐落在道路拐角处的，可以分别设置，设置部位、类型、规格、高度等宜整体协调。
[bookmark: _Toc3882][bookmark: _Toc2466][bookmark: _Toc160183823]一般办公、生产经营场所在建筑2层或8m以下，只能在自身沿街外立面范围内设置1块招牌。
[bookmark: _Toc1047][bookmark: _Toc19019]市、区级商业中心办公、生产经营场所在建筑3层或10m以下，只能在自身沿街外立面范围内设置1块招牌。超出建筑3层或10m以上但不超出6层或18m，应统筹集中在建筑外立面或场地上设置。集中设置的招牌数量不宜超过所属建筑物主要出入口数量。
[bookmark: _Toc160183829][bookmark: _Toc7183][bookmark: _Toc15468]24小时营业服务、临街人行道宽度小于2.5m、步行商业街、特色商业街或商业街坊内圈等的办公、生产经营单位可增设1块小型侧招。
[bookmark: _Toc22320]招牌设施宽度不应超过自身沿街门面宽度；设置在沿街底层门楣处的招牌设施上缘不应超出上层窗台或阳台下沿线；二层以上招牌不应设置底板；招牌设施高度与所在楼层层高比例不宜超过1:3。
[bookmark: _Toc3361][bookmark: _Toc24672][bookmark: _Toc160183828]大型商场、楼宇在建筑外立面上集中设置的户外招牌，设置总面积不宜大于该外立面（6层及以下墙面）面积的30%。
[bookmark: _Toc29067][bookmark: _Toc9103][bookmark: _Toc160183830]多层（6层及以下）建筑外立面附属户外招牌的字符最大尺寸见表3。
表3多层（6层及以下）建筑外立面附属户外招牌的字符最大尺寸
	视距a（米）
	招牌字符边长（米）

	≤16
	≤0.4

	>16,≤24
	≤0.5

	>24,≤40
	≤0.6

	>40
	≤0.8

	视距是指设置户外招牌的建筑外立面到道路对面的人行道中心线之间的距离。



附属式建筑物名称户外招牌设施
[bookmark: _Toc19087][bookmark: _Toc15363]建筑物裙楼设置名称标牌的，其数量不应超过建筑物的出入口数量。
[bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc24350]建筑物塔楼墙体设置名称标牌的，应设置于建筑物顶部实体墙面。
[bookmark: _Toc4435][bookmark: _Toc2494]建筑物塔楼墙体设置名称标牌的数量不应超过2块，应在不同方向的墙面上采用字符式设置，且式样、文字内容相同。
[bookmark: _Toc160183831][bookmark: _Toc1602][bookmark: _Toc19531]中、高层（超出6层）建筑外立面附属户外招牌的字符最大尺寸见表4。
表4中、高层（超出6层）建筑外立面附属户外招牌的字符最大尺寸
	建筑高度（米）
	招牌字符边长（米）

	≥18,<54
	≤2.5

	≥54,<100
	≤5

	≥100
	≤8



[bookmark: _Toc145513599][bookmark: _Toc20594][bookmark: _Toc160183839]独立式户外招牌设施
[bookmark: _Toc160183825][bookmark: _Toc2752][bookmark: _Toc3227][bookmark: _Toc19533][bookmark: _Toc160183840]底层有独立出入口的办公、生产经营场所，独立式招牌设施数量不应超过出入口个数。
[bookmark: _Toc100]独立式户外招牌设施设置后单侧行人通行宽度不应小于4m，场地宽度小于5m的区域不应设置。
[bookmark: _Toc4716][bookmark: _Toc19451][bookmark: _Toc160183841]独立式招牌的尺寸应与所在街道的空间尺度相适应，尺度详见表5、表6。
表5 竖向独立式户外招牌设施最大高度（米）
	设置场地宽度
	招牌高度
	招牌宽度

	≥5,<10
	≤3
	≤1

	≥10,<20
	≤5
	≤1.2

	≥20
	绕城高速公路内≤8，绕城高速公路外≤10
	≤1.5




表6横向独立式户外招牌设施最大高度和宽度
	设置场地宽度
	招牌高度
	招牌宽度

	≥15,<20
	≤1.5
	≤5

	≥20
	≤2.5
	≤8



[bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc145513598]传统风貌区域户外招牌设施
[bookmark: _Toc27930][bookmark: _Toc160183833][bookmark: _Toc22229]在历史文化风貌区或者风貌保护街坊内、风貌保护道路或者风貌保护河道沿线、文物保护单位或者历史建筑上设置户外招牌的，除了符合本标准的规定外，还应当同时符合历史风貌、文物、历史建筑的保护和管理要求。
户外招牌设施设置应与建筑物风格相协调并彰显区域传统文化特色。
[bookmark: _Toc31930][bookmark: _Toc160183834][bookmark: _Toc26985]商业老字号匾额应当符合历史传统样式，连锁经营的应当统一风格。
[bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc160183835][bookmark: _Toc26670]有走廊的传统形式建筑，应在廊内门头上设置；不宜在走廊外沿立面设置。
[bookmark: _Toc160183836][bookmark: _Toc27803][bookmark: _Toc19321]中国传统形式的建筑，可采用匾额、幌子等形式；内容可采用传统书法体。
[bookmark: _Toc12389][bookmark: _Toc28646][bookmark: _Toc160183837]户外招牌设施不宜采用高纯度（高饱和度）、高对比度的色彩；版面材料不宜大面积使用不锈钢、钛金板、玻璃等镜面反光材料。
[bookmark: _Toc517][bookmark: _Toc145513600][bookmark: _Toc25474]照明
[bookmark: _Toc15724][bookmark: _Toc160183844][bookmark: _Toc28033]户外广告和招牌设施照明应符合GB/T 35626、JGJ/T 163、CJJ/T 149的规定，应严格控制照明器具投射角度和照明亮度，不应影响居民正常生活、交通安全及周边生态环境。
[bookmark: _Toc25707][bookmark: _Toc160183845][bookmark: _Toc18627]应根据户外广告和招牌设施的种类、结构、形式、表面材质、色彩、安装位置以及周边环境特点选择相应的照明方式，宜优先选用节能、环保的新光源、新灯具。
户外广告和招牌牌面（屏面）的平均亮度限值（最大允许值）不应超过表7的规定：
表7户外广告和招牌牌面（屏面）平均亮度的限值（坎德拉每平方米）
	区域
	限设区
	展示区

	表面平均亮度
	800
	1000

	注1：有苏州广告总规对接限设区对应于JGJ/T163附录A的E3，展示区对应于E4；
注2：表内是晚上的数值（18:00～次日6:00，夏季为19:00～次日5:00），LED显示屏指全白屏的值；



采用电子显示装置时，应符合下列规定：
[bookmark: _Toc8215][bookmark: _Toc3497][bookmark: _Toc160183846]1）应发光均匀，无抖动闪烁现象，具备根据自然环境自动调节亮度的功能；
[bookmark: _Toc160183807][bookmark: _Toc21509][bookmark: _Toc32004]2）展示面与道路红线之间距离小于8米的，采用画面缓慢切换的刷屏形式，每帧画面停顿时间大于10s；采用连续播放形式或画面停顿时间小于10s的，退让道路红线8m及以上距离；
[bookmark: _Toc12474][bookmark: _Toc5442][bookmark: _Toc160183808]3）45kW及以上的LED显示屏配电柜（箱）具有电压、电流工作状态等指示功能，并具有屏体分级启动、远程控制和自动关屏等功能。45kW及以上的LED显示屏具有感烟火灾探测自动报警功能。
户外广告采用外投光照明时，不应出现以下情况：
1）控制投射范围，散射到广告表面外的溢散光超过20%；
2）亮度均匀度U1（Lmin/Lmax）小于0.6。
[bookmark: _Toc160183849][bookmark: _Toc1370][bookmark: _Toc4960]直接面对居住建筑居室窗户设置的电子显示装置广告，不应采用闪、跳等动态显示方式，应采用画面缓慢切换的刷屏形式，每帧画面停顿时间不应小于10s，且应于每日22:00前关闭。居住建筑窗户外表面的垂直照度限值不应大于表8的规定：
表8  住宅建筑居室窗户外表面的垂直照度的限值（勒克斯）
	区域
	限设区
	展示区

	垂直照度
	10
	25



[bookmark: _Toc3312][bookmark: _Toc16447][bookmark: _Toc160183850]电子显示装置广告与居住建筑居室窗户的距离不应小于表9的规定：
表9  电子显示装置广告与居住建筑居室窗户的距离限值
	屏面面积S
m2
	不同区域的距离限值m

	
	限设区
	展示区

	S≤20
	40
	30

	30<S≤40
	60
	40

	40<S≤50
	65
	45

	50<S≤60
	70
	50

	60<S≤70
	75
	55

	70<S≤80
	80
	60

	80<S≤90
	85
	60

	90<S≤100
	90
	65

	100<S≤150
	110
	80

	150<S≤200
	130
	90

	200<S≤250
	145
	100

	250<S≤300
	155
	110

	300<S≤350
	170
	120

	350<S≤400
	180
	130

	400<S≤450
	190
	135

	450<S≤500
	200
	145

	500<S≤600
	220
	155

	600<S≤700
	240
	170

	700<S≤800
	255
	180

	800<S≤900
	270
	190

	900<S≤1000
	285
	200



[bookmark: _Toc145513603][bookmark: _Toc12848][bookmark: _Toc334]设计
户外广告和招牌设施应结合所依附的建筑结构和整体布局、建筑立面及周边环境要求进行设计。 
[bookmark: _GoBack]依附建（构）筑物设置户外广告和招牌设施，不应影响建（构）筑物安全。大型户外广告和招牌设施设置应由具备相应资质的设计单位出具施工图纸，设置前宜由原建筑设计单位验算，或委托专业检测机构对建（构）筑物进行检测评估，存在安全隐患的不应设置。 
户外广告和招牌设施宜采用金属结构形式，其结构的选型、布置和构造应便于制作、安装和维护。 
户外广告和招牌设施的结构或电气等发生变更时，应重新设计。
[bookmark: _Toc24578][bookmark: _Toc27116][bookmark: _Toc160183854]户外广告和招牌设施的结构设计、结构构造、电气及防雷应符合GB 55013、CJJ/T 149以及其他国家和本市相关标准、规范等规定。
[bookmark: _Toc24495][bookmark: _Toc3424][bookmark: _Toc160183855]户外广告和招牌设施所选用的材料、电器件及灯具（光源）应符合CJJ/T 149以及其他国家和本市相关标准、规范等规定。
[bookmark: _Toc160183783][bookmark: _Toc18936][bookmark: _Toc27916]依附于建（构）筑物外墙面的户外广告和招牌设计应符合下列规定：
1）设施锚固支座应与建（构）筑物的结构件连接，并应直接承担户外广告和招牌设施传递的荷载。设施结构与墙面支座的连接应按不低于设计内力的2.0倍验算支座连接安全性；
2）设施结构应采用预埋件、化学锚栓（植筋）等方式与建（构）筑物梁柱或承重墙体等受力构件连接，不应锚固于该建（构）筑物的外墙装饰构件，不应降低原建（构）筑物保温、防水等性能。采用化学锚栓（植筋）作为户外结构锚固时，构造要求应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定；
3）设施化学锚栓锚固基材应采用普通混凝土，混凝土强度等级不应低于C20。
[bookmark: _Toc2570][bookmark: _Toc160183781][bookmark: _Toc27770]独立式户外广告和招牌设施设计应符合下列规定：
1）设施结构的混凝土基础顶面应高于室外地面150mm。锚固件不应采用膨胀螺栓。地脚螺栓外露部分不应封闭；
2）设施的电气控制箱宜单独设置；
3）设施不带电的金属体须可靠接地，接地电阻值不应大于4Ω。与防雷接地共用接地装置时，接地电阻不应大于1Ω；
4）具有电气照明的，应设置独立接地装置；
5）设施主要受力构件的拼接及立柱与底板连接应采用熔透焊，焊缝质量等级不应低于二级。其他构件可采用角焊缝，焊缝质量等级为三级。
[bookmark: _Toc16775][bookmark: _Toc160183838][bookmark: _Toc4176]户外招牌设施构造设计应符合下列规定：
1） 采用外墙铝塑板、铝板或网孔板、不锈钢板或网孔板等材料作为招牌表层围护时，与构架的连接不应采用粘贴及射钉固定；
2） 采用高分子板材作为招牌表层围护时，与面框的固定应采用嵌入安装法，不应直接采用螺栓、螺钉或铆钉固定；
3） 牌匾式招牌应采用螺杆、金属型材等刚性杆拉结的方法与依附结构做至少2处的可靠连接。
[bookmark: _Toc23744][bookmark: _Toc14944]施工及验收
[bookmark: _Toc7839][bookmark: _Toc24577][bookmark: _Toc160183862]户外广告和招牌设施的制作、施工与安装、验收等应符合GB 55013、CJJ/T 149、DB32/T 4787-2024以及其他国家、省和本市相关标准、规范、规定。
[bookmark: _Toc23022][bookmark: _Toc20453][bookmark: _Toc160183782]户外广告设施所采用的紧固件及锚栓的外露部分应进行防腐处理。户外广告设施所采用的紧固件及锚栓的外露部分应进行防腐处理。
不应在已设置的户外广告和招牌设施上重复叠加结构、面板和画布。
[bookmark: _Toc8087][bookmark: _Toc160183784][bookmark: _Toc5277]户外广告和招牌设施施工验收应符合下列规定：
1）供电线缆采用热镀锌钢管敷设时，内径不应小于电缆外径的1.5倍，端口应设置橡胶或尼龙绝缘保护套圈，且线缆在管内不应有接头。热镀锌钢管的壁厚不应小于2.5 mm，埋地敷设时埋深不宜小于0.7m；
2）设施施工完成进行竣工验收时，应按本标准要求做好测试数据和验收意见记录和签字确认。
[bookmark: _Toc20243][bookmark: _Toc5251]运行管理
[bookmark: _Toc18452][bookmark: _Toc8450][bookmark: _Toc160183867]设置者应加强对户外广告和招牌设施的日常检查和维护保养工作，并制定灾害性天气应急预案。当发生灾害性天气时，设置者应采取相应的安全防范措施，开展全面检查、做好设施加固、拆除临时户外广告设施（贴膜除外）；对设置在高层建筑顶部、受风口及一些设置年限比较长、受风面较大等易发生险情的户外广告设施采取抽板、拉布等措施；切断可能存在安全隐患的户外广告照明电源。事后应对户外广告设施进行检查和修复。
户外广告与招牌运行管理应符合下列规定：
1）户外广告和大型招牌设施在建设完成进行验收时，应提供具有安全结论的检测报告，或施工现场安全技术监督人员验收报告，并在设置期满2年及之后，每年委托有相应检测资质的检测机构进行安全检测。经安全检测确认不符合规定的，设置人应当立即整修或者拆除，整改后应重新进行安全检测；
2）其他户外招牌设置宜定期进行安全检查；
3）设置人应按照CJJ/T 149对户外广告和招牌设施进行定期检查，发现隐患应及时予以修复或更换，并做好维护台账记录；
4）电子显示装置及其他广告照明装置运行期间，设置人应加强巡查，发现损坏及时维修；
5）高温及梅雨季节期间，大风、大雪及雷雨天气前、后，应对户外广告设施的基础及锚固、构架及连接、牌面及灯布、构架防腐、照明灯具、电缆电线、电气设备和防雷设施的可靠性进行检查，确保安全可靠。
[bookmark: _Toc20947][bookmark: _Toc32589][bookmark: _Toc160183785][bookmark: _Toc160183869][bookmark: _Toc184][bookmark: _Toc23260]当发现户外广告和招牌设施有可能存在重大安全隐患时应进行安全检测。安全检测结果不符合规定的，应立即拆除或整改，整改后应重新进行安全检测。达到设计工作年限的，应予以拆除。
[bookmark: _Toc160183870][bookmark: _Toc14897][bookmark: _Toc27225]鼓励采用高科技、智能化手段开展户外广告和招牌设施维护、检测工作。
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