一、判断题

1、甲醛易溶解于乙醚不溶于水。×

2、在日常生活中，甲醛吸入过多对人的眼、鼻等有刺激作用。√

3、在通风不好的房间里尽量多做橱柜。×

4、房屋装修完成后就可以入住。×

5、夏季通风去除甲醛的效果比其他季节好。√

6、GB/T18883-2002标准中检测甲醛是要求预先关闭门窗24小时。×

7、GB/T18883-2002标准中甲醛的指标是≤ 0.10毫克/立方米。√

8、实木地板也需要检测甲醛指标。×

9、35%-40%的甲醛溶液具有防腐杀菌作用。√

10、甲醛中毒症状表现为流眼泪，眼结膜充血，皮肤过敏，持续性头痛、咳嗽。√

二、选择题

1、房屋装修结束后最有效的除甲醛方法是（A）

A 通风 B熏蒸 C光触媒 D植物吸收

2、甲醛主要来自于（A）

A 胶粘剂 B木头 C金属 D油漆

3、目前市场上大多数空气净化器的主要作用是去除（B）

A 甲醛 B尘埃颗粒 C 气味 D 潮湿

4、GB/T 18883中检测甲醛时要求预先关闭门窗的时间是（C）

A 1小时 B 6小时 C 12小时 D 24小时

5、甲醛在纺织行业的主要作用是（B）

A 染色 B 防缩防皱 C 漂白 D 杀菌

6、目前国家标准GB18584-2001中家具检测甲醛的方法是（A）

A 破坏性检测 B 整体检测 C 检测原材料 D 现场检测

7、室内甲醛检测的适合时间是（D）

A 毛坯房检测 B 装修结束后马上检测 C 家具入场后检测 D 家具入场后通风一段时间，入住前检测

8、20平方米房间甲醛采样点的个数为（A）

A 1个 B 3个 C 4个 D 5个

9、空气中苯含量的检测方法是（C）

A 分光光度法 B 液相法 C 气相色谱法 D 滴定法

10、室内甲醛检测符合国家标准的是（D）

A 现场检测 B 使用甲醛试纸 C 根据气味判定 D 现场采样，回实验室处理后使用仪器检测