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智慧农业示范基地建设与评价　第1部分：智慧农场（大田）
1　 [bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc57370063][bookmark: _Toc2213][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc20208][bookmark: _Toc14983][bookmark: _Toc57374520][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc57369986][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc19075][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466]范围
本文件规定了《智慧农业示范基地建设与评价　第1部分：智慧农场（大田）》的术语和定义、评价原则、考核评价等。
本文件适用于苏州市范围内智慧农场（大田）示范基地的综合评价。
2　 [bookmark: _Toc6356][bookmark: _Toc5720][bookmark: _Toc57369987][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc57370064][bookmark: _Toc26130][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc57374521][bookmark: _Toc93]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
NY/T 847  水稻产地环境技术条件
NY/T 851  小麦产地环境技术条件
3　 [bookmark: _Toc20401][bookmark: _Toc28872][bookmark: _Toc26651][bookmark: _Toc5605][bookmark: _Toc57374522][bookmark: _Toc57370065][bookmark: _Toc57369988]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

智慧农场  smart farm
智慧农场是一种以物联网为基础，通过物联化、互联化、智能化的方式综合无线传感技术、自动控制技术、网络技术和数据库技术等实现现代化、智能化管理的农场。重点围绕稻麦等粮食作物生产，运用高空近低空遥感、智能算法、云计算、5G等数字技术手段，辅以无人机、物联网等设施装备，构建“天空地”一体化农业智慧大脑的技术支撑场景；开展实时采集与自动上传地力墒情、苗情长势、病虫害发生等农情信息并进行大数据分析，打通“耕作、种植、管理、收获”全程信息数据流，建立以数据为核心的智能化生产决策体系并指导或指挥管理和生产过程。
4　 [bookmark: _Toc13531][bookmark: _Toc20390][bookmark: _Toc6428][bookmark: _Toc10176]评价原则
4.1　 [bookmark: _Toc6675][bookmark: _Toc32423][bookmark: _Toc18370][bookmark: _Toc16436]客观公正原则
评价工作要客观公正，评价过程、方法和结果要公开透明，全过程接受监督。
4.2　 [bookmark: _Toc22155][bookmark: _Toc21722][bookmark: _Toc30481][bookmark: _Toc20015]全产业链原则
评价工作应统筹考虑农场产业链的各个环节，科学地评价智慧农场（大田）示范基地的整体性、智慧性、实效性、可持续性和盈利。
4.3　 [bookmark: _Toc25587][bookmark: _Toc20538][bookmark: _Toc12262][bookmark: _Toc15342]激励引导原则
以政策为导向，充分发挥智慧农场（大田）示范基地评价的激励、示范和引领作用，鼓励先进、创新和对未来良好的规划。
4.4　 [bookmark: _Toc29375][bookmark: _Toc12452][bookmark: _Toc31834][bookmark: _Toc17798]实用性原则
评价指标和方法应充分考虑智慧农场（大田）示范基地中，农场“智慧化”产生的经济效益和生态效益。
4.5　 [bookmark: _Toc12217][bookmark: _Toc17737][bookmark: _Toc523][bookmark: _Toc4457]可操作性原则
评价指标应以简明、可验证为基准，评价结果应具有可比性。
5　 [bookmark: _Toc25675][bookmark: _Toc28043][bookmark: _Toc19165][bookmark: _Toc25145]考核评价
5.1　 [bookmark: _Toc19202][bookmark: _Toc28357][bookmark: _Toc5254][bookmark: _Toc526]评价内容
5.1.1 基本情况
考查智慧农场（大田）示范基地的种植规模和信息化投资等信息。
5.1.2 生产过程
主要考察农场全产业链生产过程中的投入品管理、耕整、种植、田间管理、收获、质量管理、销售方面的智慧化程度。
5.1.3 管理决策
主要考查智慧农场（大田）示范基地的人员管理和决策支持，包括信息化专业背景人员、互联互通和决策模式三个方面。
5.1.4 产出效益
主要考查智慧农场（大田）示范基地通过应用智慧农业技术与装备带来的经济效益和生态效益，包括减工降本、提质增效和资源节约三个方面。
5.1.5 创新与规划
调查智慧农场（大田）示范基地在模式培育、科技项目上的创新能力，以及对农场未来智慧化建设的规划。
5.2　 [bookmark: _Toc27451][bookmark: _Toc31123][bookmark: _Toc30760][bookmark: _Toc25009]评价指标
智慧农场（大田）示范基地评价指标设置为三个层次：一级指标、二级指标和三级指标。根据智慧农场（大田）产业链中不同的环节，建立相应的评价指标，详见本标准附录A（规范性）。
5.3　 [bookmark: _Toc28612][bookmark: _Toc20673][bookmark: _Toc25490][bookmark: _Toc9432]评价方法
5.3.1 现场考评
第三方对待评价基地进行现场考评，按照本标准附录的评价细则逐项检查基地申报材料中的系统、设备等实际建设使用情况。
5.3.2 专家评审
评审专家组应由农学、作物栽培、农业信息化、农业物联网及系统研发等领域的专家组成，设组长1名，专家人数不少于5人。评审专家组听取待评价基地相关负责人的汇报，对汇报人进行现场提问、情况质询，结合第三方现场考评和申报材料审阅情况，各评审专家按照本标准附录的评价细则进行独立评分。
5.3.3 评价得分
本标准满分为100分，基地评价得分取评审专家组内各位专家评分的平均分。
5.3.4 其他方式
在满足评价效果的前提下也可采用其他方式。
5.4　 [bookmark: _Toc8447][bookmark: _Toc4837][bookmark: _Toc7343][bookmark: _Toc25340]评价报告
评价完成后应形成评价报告，报告应当包含评价过程、评价结果、评价指标得分情况分析、评价指标内容改进建议等。
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[bookmark: _Toc4933][bookmark: _Toc12956][bookmark: _Toc16891][bookmark: _Toc31339]（规范性）
[bookmark: _Toc31127][bookmark: _Toc2284][bookmark: _Toc19025][bookmark: _Toc24210]表1 智慧农场（大田）示范基地评价细则
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评价内容及评分

	1
	基本情况
（10分）
	规模（5分）
	连片种植规模（5分）
	连片规模大于等于500亩得5分；连片规模小于500亩得0分

	2
	
	信息化投资
（5分）
	软硬件投资（5分）
	近2年软硬件投资大于200万得5分；介于100-200万之间得3分；小于100万得1分；没有投入得0分

	3
	生产过程
（55分）
	产地环境和投入品
（8分）
	产地环境（5分）
	产地选择在生态条件良好，排灌方便，远离污染源，并具有可持续生产能力的农业生产区域，同时空气、灌溉水、土壤等环境质量符合NY/T 847 3和NY/T 851 3中的要求得5分；不符合上述要求得0分

	4
	
	
	投入品管理
（3分）
	采用信息化系统对种子、农药、肥料等投入品进行管理，每有1个投入品纳入管理得1分，最多得3分

	5
	
	耕整
（3分）
	耕整地（3分）
	采用智能耕整地农机装备进行耕整作业得3分；未采用得0分

	6
	
	种植
（5分）
	育苗（2分）
	采用数字化育苗方式得2分；未采用得0分

	7
	
	
	插秧和播种（3分）
	采用智能无人机械插秧/播种得3分；未采用得0分

	8
	
	田间管理
（24分）
	作物农情遥感监测（2分）
	采用卫星遥感/无人机影像进行作物农情监测得2分；未采用得0分

	9
	
	
	土壤墒情和水层高度监测（2分）
	采用土壤墒情/水层厚度物联网监测设备得2分；未采用得0分

	10
	
	
	农田小气候监测（2分）
	建有小型自动气象站，可进行农田小气候监测和分析，为农场的灌排提供决策信息得2分；未采用得0分




表1 智慧农场（大田）示范基地评价细则(第2页/共3页)
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评价内容及评分

	11
	生产过程
（55分）
	田间管理
（24分）
	施药（5分）
	采用无人机或无人自走式植保机进行变量精准施药得5分；采用无人机或无人自走式植保机进行定量精准施药得3分；未采用得0分

	12
	
	
	施肥（5分）
	采用无人机、无人自走式施肥机或侧深施肥机进行变量精准施肥得5分；采用无人机、无人自走式施肥机或侧深施肥机进行定量施肥得3分；未采用得0分

	13
	
	
	除草（2分）
	采用智能除草机器人进行精准除草得2分；未采用得0分

	14
	
	
	虫情监测（2分）
	采用物联网虫情智能识别监测设备得2分；未采用得0分

	15
	
	
	灌排控制（2分）
	采用物联网智能灌排控制系统得2分；未采用得0分

	16
	
	
	生长过程模拟和调控（2分）
	采用作物生长模型进行作物生长过程模拟和调控得2分；未采用得0分

	17
	
	收获（3分）
	收割（3分）
	采用智能收割装备得3分；未采用得0分

	18
	
	质量管理
（5分）
	可追溯（5分）
	建有区块链追溯系统且接入省市县追溯平台得5分；采用常规质量追溯系统或接入省市县追溯平台得2分；不可追溯得0分

	19
	
	销售
（7分）
	加工（2分）
	采用智能化粮食加工设备得2分；未采用得0分

	20
	
	
	包装（2分）
	采用智能设备进行包装得2分；未采用得0分

	21
	
	
	电子商务（3分）
	利用现代信息化技术和互联网平台，搭建或采用第三方电商平台进行线上销售得3分；没有得0分





表1智慧农场（大田）示范基地评价细则(第3页/共3页)
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评价内容及评分

	22
	管理决策
（10分）
	人员管理（2分）
	信息化专业背景人员（2分）
	具有信息化专业背景或资历证书的人员，每有1人得1分，最高得2分

	23
	
	决策支持（8分）
	互联互通（4分）
	各类软硬件设备互联互通得4分；软硬件设备不能互联互通得0分

	24
	
	
	决策模式（4分）
	具有智能决策支持中心，能根据监测数据自动给出决策指令得4分；需辅以人工判断的半自动决策方式得2分；完全依靠人工决策得0分

	25
	产出效益
（15分）
	经济效益（10分）
	减工降本（5分）
	对比常规大田种植，通过全产业链机械化和智能化实现用工减少超过50%得3分；介于30%-50%之间得2分；介于10%-30%之间得1分；低于10%得0分

	26
	
	
	
	对比常规大田种植，通过全产业链机械化和智能化实现生产成本减少超过30%得2分，介于10%-30%之间得1分，低于10%得0分

	27
	
	
	提质增效（5分）
	农产品通过“两品一标”认证得2分；没有得0分

	28
	
	
	
	实现亩均收益提升超过10%得3分；介于5%-10%之间得2分；低于5%得0分

	29
	
	生态效益（5分）
	资源节约（5分）
	对比常规大田种植，单位播种面积化肥施用折纯量减少超过20%得2分；低于20%得1分；未实现化肥减量得0分

	30
	
	
	
	对比常规大田种植，病虫害正常发生的年份，单位播种面积农药施用量减少超过20%得3分;介于10%-20%之间得2分；低于20%得1分；未实现农药减量得0分

	31
	创新与规划（10分）
	创新（8分）
	模式培育（5分）
	培育形成具有特色的智慧农业应用模式创新，并在其他农业企业、农户中推广复制得5分；仅培育形成具有特色的智慧农业应用模式创新得2分；未形成具有特色的智慧农业应用模式创新得0分

	32
	
	
	科技项目申报（3分）
	近3年承担市级以上与智慧农业相关的科技项目得3分；与高校、科研院所联合承担市级以上与智慧农业相关的科技项目得1分；未承担科技项目得0分

	33
	
	未来规划（2分）
	未来规划（2分）
	对农场未来三年的智慧化建设有清晰的规划得2分；没有清晰的规划得0分
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