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城市常规公交信息系统数据
[bookmark: _Toc48050151][bookmark: _Toc47964470][bookmark: _Toc48028397][bookmark: _Toc21213][bookmark: _Toc10375][bookmark: _Toc47964512][bookmark: _Toc51147912][bookmark: _Toc48049835][bookmark: _Toc48028304][bookmark: _Toc87811223][bookmark: _Toc40454690][bookmark: _Toc67393169][bookmark: _Toc46494722][bookmark: _Toc51663569][bookmark: _Toc47973642][bookmark: _Toc198556290][bookmark: _Toc47973431][bookmark: _Toc48569571][bookmark: _Toc15741][bookmark: _Toc30515][bookmark: _Toc115339701][bookmark: _Toc87811368][bookmark: _Toc66965087][bookmark: _Toc67401897][bookmark: _Toc122448156][bookmark: _Toc48572088]范围
本文件规定了城市常规公交信息系统数据的展现形式、数据规范、数据关系等内容。
本文件适用于城市常规公交信息系统建设及数据应用。
[bookmark: _Toc122448157][bookmark: _Toc51663570][bookmark: _Toc5397][bookmark: _Toc48028305][bookmark: _Toc27904][bookmark: _Toc47964471][bookmark: _Toc115339702][bookmark: _Toc48028398][bookmark: _Toc198556291][bookmark: _Toc67393170][bookmark: _Toc66965088][bookmark: _Toc27351][bookmark: _Toc47964513][bookmark: _Toc87811224][bookmark: _Toc51147913][bookmark: _Toc48569572][bookmark: _Toc47973643][bookmark: _Toc48050152][bookmark: _Toc47973432][bookmark: _Toc67401898][bookmark: _Toc87811369][bookmark: _Toc29099][bookmark: _Toc40454691][bookmark: _Toc48572089][bookmark: _Toc48049836][bookmark: _Toc46494723]规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
[bookmark: _Toc115339703][bookmark: _Toc67393171][bookmark: _Toc87811225][bookmark: _Toc198556292][bookmark: _Toc87811370][bookmark: _Toc67401899][bookmark: _Toc122448158]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

常规公交  bus
单向客运能力小于每小时1万人次的公共交通方式。
[bookmark: _Hlk187309728]一般指公共汽电车交通等客运方式。
[bookmark: _Toc87811226][bookmark: _Toc87811371][bookmark: _Toc500938708][bookmark: _Toc67401900][bookmark: _Toc500955126][bookmark: _Toc502157201][bookmark: _Toc67393172]
数据  data
以数字化形式对信息内容进行表达，以适用于通信、解释或处理。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Hlk187309546]［来源：GB/T 5271.1-2000，定义01.01.02，有修改］

字段  data field
数据的最小组成单元，用于表示对象、时间、事件等内容。
[来源：GB/T 5271.17-2010，定义17.05.10，有修改]

字段属性表  field attribute table
描述数据字段内容的表格文件。
[bookmark: _Toc198556293]展现形式
[bookmark: _Toc198556294][bookmark: _Toc502157208][bookmark: _Toc500938711][bookmark: _Toc500955133][bookmark: _Toc67393179]业务形式
业务形式以字段属性表为呈现，字段属性表对以下内容进行规范：
——字段编码：便于字段的查询检索，展现数据组成结构，通常由业务和字段类型确定。字段编码采用顺序编码，如1、2、3……。存在次级字段的，采用二级编码，如1.1、1.2、1.3……。当存在次级字段时：
当字段类型为“父节点型”时，数据字段属性表对应的字段类型填入“-”，子节点编号为次级字段，应符合表1的规定；
父节点型字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型

	1
	申请人信息
	ApplicantInfo
	-

	1.1
	企业名称
	EnterpriseName
	TEXT

	1.2
	地址
	Address
	TEXT

	1.3
	经济类型
	EconomicType
	TEXT

	1.4
	邮编
	PostalCode
	TEXT

	……


当字段类型为“对象型”且存在冗余时，冗余为次级字段，应符合表2的规定；
存在冗余的对象型字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型

	1
	电子站牌设备标识
	EBGUID
	GUID

	2
	电子站牌管理服务器标识
	FGUID
	GUID

	3
	站点
	LS
	OBJECT

	3.1
	站点标识
	LSGUID
	GUID

	3.2
	站点名称
	LSName
	TEXT

	……


当字段类型为“对象型”且存在数组时，数组为次级字段，应符合表3的规定。
存在数组的对象型字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型

	1
	专用道标识
	BLGUID
	GUID

	2
	线路标识
	LineGUID
	GUID

	3
	线路走向
（可重复）
	LineTrend
	OBJECT

	3.1
	节点标识
	PointGUID
	GUID

	3.2
	节点顺序号
	PointNum
	LONG

	3.3
	经度
	Lon
	DOUBLE

	3.4
	纬度
	Lat
	DOUBLE

	……


——字段含义：清晰解释字段代表的具体内涵，便于对数据的分析和解读；
——字段名：必须为全英文，若字段名过长可使用下划线提升可读性，用于在系统中的变量命名；
[bookmark: _Hlk194307371]——字段类型：共包含10项，应符合表4的规定；


字段类型表
	序号
	字段类型
	格式要求

	1
	LOGICAL
	逻辑型，值为：true或false，在数据字段属性表中，用“1”代表“true”，“0”代表“false”。

	2
	LONG
	整数型，数据位数在设计时不限长度。

	3
	DOUBLE
	小数型，数据位数和小数位数在设计时不限长度。

	4
	CURRENCY
	货币型，仅含两位小数的数据。

	5
	DATE
	日期型，格式为“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”。

	6
	BINARY
	二进制型，二进制数据的BASE64编码。

	7
	TEXT
	文本型，长度不限。

	8
	GUID
	数据标识型，格式为“7adab85a-e2cd-4a17-a23b-4044b0d72560”，每一位均为‘0-9’、‘a-f’十六个字符之一，按照标准GUID算法生成的内容。

	9
	OBJECT
	对象型，用于表示需要多个字段描述某个对象的内容，可分为冗余和数组两种情况，冗余表示该情况下只有一个对象，数组表示该情况下有重复多个对象。

	10
	-
	父节点型，用不提出数据字段类型，仅用于划分数据层级。


——计量单位：确保数值类型字段的可比性和描述准确性，便于数据的统计分析。
[bookmark: _Toc198556295]技术形式
数据规范可按XML或JSON文件形式展现，用于指导数据在各系统间便捷传输，示例见附录A和附录B。
[bookmark: _Toc198556296]数据规范
[bookmark: _Toc198556297][bookmark: _Toc197956634]数据规范统计
城市常规公交信息系统数据总计37项，各项数据字段属性见表5至表41。
[bookmark: _Toc198556298][bookmark: _Hlk194323762][bookmark: _Hlk194323033]人员基础数据
人员基础数据字段属性应符合表5的规定。
人员基础数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	人员系统标识
	EGUID
	GUID
	—

	2
	员工企业标识
	EmpNo
	GUID
	—

	3
	人员所属公司
	CmpBelong
	TEXT
	—

	4
	人员姓名
	Name
	TEXT
	—

	5
	人员籍贯
	Native
	TEXT
	—

	6
	人员性别
	Sex
	TEXT
	—

	7
	人员工种
	WorkType
	TEXT
	—

	8
	人员身份证号
	IDCard
	TEXT
	—

	9
	人员出生日期
	Birthday
	DATE
	—

	10
	人员入职时间
	WorkDate
	DATE
	—

	11
	人员驾驶证号
	DrivLice
	TEXT
	—


表5　人员基础数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	12
	人员工资
	Salary
	CURRENCY
	元

	13
	人员星级评定
(0：一星，1：二星，2：三星，3：四星，4：五星，9：其他）
	StarAssess
	TEXT
	—

	14
	人员诚信评定
	HoneAssess
	TEXT
	—

	15
	驾驶员服务资格证编号
	DrvServiceNO
	TEXT
	—

	16
	从业资格证类别
	QualificationType
	TEXT
	—

	17
	初领从业资格证日期
	InitialQualificationDate
	DATE
	—

	18
	从业资格证有效起始日期
	IQStartdate
	DATE
	—

	19
	从业资格证有效期限
	IQDeadline
	DATE
	—

	20
	从业资格证签发机关标识
	InitialQualificationissuingauthority GUID
	GUID
	—

	21
	公交车驾驶执照领取时间
	LicenceDate
	DATE
	—

	22
	是否有不良记录
（0：否，1：是）
	BlackList
	LOGICAL
	—

	23
	人员服务记录描述
	SrvHistory
	TEXT
	—

	24
	人员上岗历史记录描述
	WorkHistory
	TEXT
	—

	25
	备注
	Remark
	TEXT
	—

	26
	所属部门
	Department
	TEXT
	—

	27
	员工手机
	EmpPhone
	TEXT
	—

	28
	学历
	RecordOfFormalSchooling
	TEXT
	—

	29
	社会保障号
	SocialSecurityNo
	TEXT
	—

	30
	驾驶证有效期
	DLExpiration
	DATE
	—

	31
	职称
	EmpTitle
	TEXT
	—

	32
	政治面貌
	EmpPolitical
	TEXT
	—

	33
	职务
	EmpPost
	TEXT
	—

	34
	任职岗位
(0：驾驶员，1：修理工，2：普通员工，3：管理员，9：其他）
	EmpStation
	TEXT
	—

	35
	从业资格
	Qualification
	TEXT
	—

	36
	离职时间
	LeaveDate
	DATE
	—

	37
	离职原因
	LeaveReason
	TEXT
	—

	38
	继续教育单位标识
	CEUGUID
	GUID
	—

	39
	继续教育起始日期
	CEUStartdate
	DATE
	—

	40
	继续教育终止日期
	CEUEndDate
	DATE
	—

	41
	继续教育内容
	CEUContent
	TEXT
	—

	42
	继续教育结果
	CEUResults
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556299][bookmark: _Hlk194323475]人员指标统计表数据
人员指标统计表数据字段属性应符合表6的规定。
[bookmark: _Hlk194312620]人员指标统计表数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	企业标识
	CompGUID
	GUID
	—

	2
	计划驾驶员数
	JHJSYS
	LONG
	—

	3
	计划驾驶员数同比
	JHJSYSTB
	DOUBLE
	—

	4
	计划驾驶员数环比
	JHJSYSHB
	DOUBLE
	—

	5
	上线驾驶员人数
	SXJSYS
	LONG
	—

	6
	上线驾驶员同比
	SXJSYSTB
	DOUBLE
	—

	7
	上线驾驶员环比
	SXJSYSHB
	DOUBLE
	—

	8
	驾驶员工作日时长
	JSYGZRSC
	DOUBLE
	h

	9
	驾驶员工作日时长同比
	JSYGZRSCTB
	DOUBLE
	—

	10
	驾驶员工作日时长环比
	JSYGZRSCHB
	DOUBLE
	—

	11
	驾驶员月平均工作天数
	JSYYPJGZTS
	DOUBLE
	—

	12
	驾驶员月平均工作天数同比
	JSYYPJGZTSTB
	DOUBLE
	—

	13
	驾驶员月平均工作天数环比
	JSYYPJGZTSHB
	DOUBLE
	—

	14
	统计开始时间
	Time_Start
	DATE
	—

	15
	统计结束时间
	Time_End
	DATE
	—


[bookmark: _Hlk194323628][bookmark: _Toc198556300]客流量记录数据
客流量记录数据字段属性应符合表7的规定。
客流量记录数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	2.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	2.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	3
	线路方向
	LDirection
	TEXT
	—

	4
	站点
	LS
	OBJECT
	—


表7　客流量记录数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	4.1
	站点标识
	LSGUID
	GUID
	—

	4.2
	站点名称
	LSName
	TEXT
	—

	4.3
	站点序号
	SLNO
	LONG
	—

	4.4
	站点类型
	Stype
	TEXT
	—

	5
	车辆进站时间
	DInTime
	DATE
	—

	6
	车辆出站时间
	DOutTime
	DATE
	—

	7
	站点上客数
	PCUp
	LONG
	—

	8
	站点下客数
	PCDown
	LONG
	—

	9
	车内人数
	PCCount
	LONG
	—


[bookmark: _Hlk194323592][bookmark: _Toc198556301][bookmark: _Hlk187656231]OD线路数据
OD线路数据字段属性应符合表8的规定。
[bookmark: _Hlk194312717]OD线路数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	1.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	1.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	2
	站点（可重复）
	S
	OBJECT
	—

	2.1
	站点标识
	SGUID
	GUID
	—

	2.2
	站点名称
	SName
	TEXT
	—

	2.3
	站点顺序序列号
	SLNO
	LONG
	—

	2.4
	站点经度
	SLon
	DOUBLE
	°

	2.5
	站点纬度
	SLat
	DOUBLE
	°

	3
	线路方向
(0：上行，1：下行）
	LDirect
	TEXT
	—

	4
	上客客流
	Passenger_ON
	LONG
	—

	5
	下客客流
	Passenger_O
	LONG
	—

	6
	统计开始时间
	Time_Start
	DATE
	—


[bookmark: _Hlk194323693][bookmark: _Toc198556302]公交乘客投诉数据
公交乘客投诉数据字段属性应符合表9的规定。
公交乘客投诉数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—


表9　公交乘客投诉数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	2
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	2.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	2.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	3
	驾驶员
	AdjustDriver
	OBJECT
	—

	3.1
	驾驶员标识
	AdjustDriverGUID
	GUID
	—

	3.2
	驾驶员姓名
	AdjustDriverName
	TEXT
	—

	4
	投诉时间
	ComplaintTime
	DATE
	—

	5
	投诉事由
	ComplaintReason
	TEXT
	—

	6
	投诉处理时间
	CPtime
	DATE
	—

	7
	投诉处理结果
	CHResults
	TEXT
	—


[bookmark: _Hlk194323465][bookmark: _Toc198556303]公交企业数据
公交企业数据字段属性应符合表10的规定。
公交企业数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	企业标识
	CompGUID
	GUID
	—

	2
	企业名称
	CompName
	TEXT
	—

	3
	企业地址
	Address
	TEXT
	—

	4
	企业法人代表
	Corporation
	TEXT
	—

	5
	企业联系电话
	Tel
	TEXT
	—

	6
	企业邮件地址
	EMAIL
	TEXT
	—

	7
	企业网址
	NetAddr
	TEXT
	—

	8
	企业经营范围
	DealInRange
	TEXT
	—

	9
	企业所有权性质
（0：独立法人公司，1：子公司，2：分公司，3：集体所有制单位，4：其他）
	Property
	TEXT
	—

	10
	企业注册时间
	RegDate
	DATE
	—

	11
	企业注册资金
	RegFund
	CURRENCY
	元

	12
	企业职工人数
	EmpNum
	LONG
	—

	13
	企业车辆数
	BusNum
	LONG
	—

	14
	企业线路数
	LineNum
	LONG
	—

	15
	负责人姓名
	PersonInCharge
	TEXT
	—

	16
	备注
	Remark
	TEXT
	—

	17
	父公司
	ParentCompany
	TEXT
	—

	18
	父公司标识
	ParentCompanyGuid
	TEXT
	—

	19
	行政区划
	AreaNo
	TEXT
	—


表10　公交企业数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	20
	企业经济类型
（0：国有经济，1：集体所有制，2：中外合资企业 3：外商独资，4：混合所有制，5：民营企业，6：其他）
	EconomicType
	TEXT
	—

	21
	道路运营许可证
	ROP
	TEXT
	—

	22
	道路经营许可证
起始日期
	ROPStartDate
	DATE
	—

	23
	道路经营许可证
终止日期
	ROPDeadline
	DATE
	—

	24
	年审有效日期
	AVDate
	DATE
	—

	25
	质量信誉等级
	QualityHonorLevel
	TEXT
	—

	26
	企业等级
	EnterpriseLevel
	TEXT
	—

	27
	管辖机构
	Jurisdiction
	TEXT
	—

	28
	场地面积
	SiteArea
	DOUBLE
	m2

	29
	资金来源
	FundsSource
	TEXT
	—

	30
	资金规模
	FundsScale
	CURRENCY
	元

	31
	停车场面积
	ParkingArea
	DOUBLE
	m2


[bookmark: _Toc198556304][bookmark: _Hlk194323421][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK15]公交业户安全监督检查列表数据
公交业户安全监督检查列表数据字段属性应符合表11的规定。
公交业户安全监督检查列表数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	业户标识
	OwnerGUID
	GUID
	—

	2
	业户名称
	OwnerName
	TEXT
	—

	3
	检查日期
	InspectionDate
	DATE
	—

	4
	检查部门
	InspectionDepartment
	TEXT
	—

	5
	检查人
	Inspector
	TEXT
	—

	6
	部门责任人
	DepartmentResponsiblePerson
	TEXT
	—

	7
	检查内容
	InspectionContent
	TEXT
	—

	8
	存在问题
	ExistingProblems
	TEXT
	—

	9
	检查结果
	InspectionResults
	TEXT
	—

	10
	整改措施
	RectificationMeasures
	TEXT
	—

	11
	整改要求
	RectificationRequirements
	TEXT
	—

	12
	整改期限
	RectificationDeadline
	TEXT
	—

	13
	整改结果
	RectificationResults
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556305]道路业户年审列表数据
道路业户年审列表数据字段属性应符合表12的规定。
[bookmark: _Hlk194311904]道路业户年审列表数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	业户标识
	OwnerGUID
	GUID
	—

	2
	业户名称
	OwnerName
	TEXT
	—

	3
	业户类别
	OwnerType
	TEXT
	—

	4
	审核日期
	AuditDate
	DATE
	—

	5
	有效日期至
	VaildUnit
	DATE
	—

	6
	申请人
	Appliant
	TEXT
	—

	7
	审验人
	Verifier
	TEXT
	—

	8
	管理部门意见
	ManagementOpinions
	TEXT
	—

	9
	状态
	State
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556306][bookmark: _Hlk194323716][bookmark: _Hlk187333785]车辆基础数据
车辆基础数据字段属性应符合表13的规定。
车辆基础数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆系统标识
	BGUID
	GUID
	—

	2
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	3
	车辆所属企业标识
	CompGUID
	GUID
	—

	4
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	5
	车牌颜色
	PlateColor
	TEXT
	—

	6
	标台折算系数
	PCU
	DOUBLE
	—

	7
	出厂日期
	ProductionDate
	DATE
	—

	8
	启用日期
	IntroductionDate
	DATE
	—

	9
	GPS车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	10
	车载设备SIM卡号
（可不维护）
	DSIM
	TEXT
	—

	11
	Wifi设备标识
（可不维护）
	WifiID
	TEXT
	—

	12
	车载设备管理服务器标识
	DServerGUID
	GUID
	—

	13
	车辆厂牌型号
	CardType
	TEXT
	—

	14
	车辆类型
	BusType
	TEXT
	—

	15
	车辆档次
（0：普通，1：高档，9：其他）
	BusLevel
	TEXT
	—

	16
	车辆尺寸
	BusSize
	-
	—

	16.1
	长
	Long
	LONG
	mm


表13　车辆基础数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	16.2
	宽
	Wide
	LONG
	mm

	16.3
	高
	High
	LONG
	mm

	17
	车辆上牌时间
	RegCardDate
	DATE
	—

	18
	车辆运输证号
	TransCard
	TEXT
	—

	19
	车辆运输证有效日期起
	TransCardDateB
	DATE
	—

	20
	车辆运输证有效日期止
	TransCardDateE
	DATE
	—

	21
	车辆经营范围
	DealInRange
	TEXT
	—

	22
	车辆座位数
	SeatNum
	LONG
	—

	23
	车辆核载人数
	ChkPassNum
	LONG
	—

	24
	车辆购置费用
	BuyNum
	CURRENCY
	元

	25
	车辆购置日期
	BuyDate
	DATE
	—

	26
	车辆报废日期
	BusRejDate
	DATE
	—

	27
	车辆状况描述
	BusStatus
	TEXT
	—

	28
	车辆是否空调
(0：否，1：是）
	IsAir
	LOGICAL
	—

	29
	车辆排放标准
(0：国Ⅱ及以下；1：国Ⅲ；2：国Ⅳ；3：国V；9：其他）
	LetStandard
	TEXT
	—

	30
	车辆燃油类型
(1：汽油；2：柴油；3：天然气；4：液化气；5：电动；6：混合油；7：甲醇；8：乙醇；9：太阳能；10：氢；99：其他）
	FuelType
	TEXT
	—

	31
	车辆内部电子设备描述情况
	BusElecDev
	TEXT
	—

	32
	备注
	Remark
	TEXT
	—

	33
	所属部门
	Department
	TEXT
	—

	34
	行驶证号
	DrivingLicense
	TEXT
	—

	35
	行驶证有效期起
	DLStratDate
	DATE
	—

	36
	行驶证有效期终
	DLEndDate
	DATE
	—

	37
	公共汽电车类型（公安部）
（0：特大型，1：大型，2：中型，3：小型，9：其他）
	BusTypeByPS
	TEXT
	—



表13　车辆基础数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	38
	公共汽电车类型（交通运输部）
（0：特大型，1：大型，2：中型，3：小型，9：其他）
	BusTypeByBT
	TEXT
	—

	39
	机动车所有人
	BusOwner
	TEXT
	—

	40
	发动机排量
	Displacement
	DOUBLE
	L

	41
	是否为BRT车辆
(0：否，1：是）
	IsBRT
	LOGICAL
	—

	42
	是否为机动性车辆
(0：否，1：是）
	IsManeuver
	LOGICAL
	—

	43
	是否为双层车
(0：否，1：是）
	IsDoubleDeck
	LOGICAL
	—

	44
	入籍日期
	NaturalizationDate
	DATE
	—

	45
	是否有卫星定位终端
(0：否，1：是）
	IsGPSMachine
	LOGICAL
	—

	46
	是否有IC卡刷卡机
(0：否，1：是）
	IsICMachine
	LOGICAL
	—

	47
	是否有公交专用道违章抓拍设备
(0：否，1：是）
	IsBusLanesCaptureMachine
	LOGICAL
	—

	48
	是否有报站器
(0：否，1：是）
	IsStationDevice
	LOGICAL
	—

	49
	是否有动态显示屏
(0：否，1：是）
	IsDisplayScreen
	LOGICAL
	—

	50
	是否有移动电视
(0：否，1：是）
	IsMobileTV
	LOGICAL
	—

	51
	是否有CAN总线
(0：否，1：是）
	IsCAN
	LOGICAL
	—

	52
	是否有无障碍设施
(0：否，1：是）
	IsWheelchairAccessible
	LOGICAL
	—

	53
	是否有视频监控设备
(0：否，1：是）
	IsVideoSurveillance
	LOGICAL
	—

	54
	车辆技术等级
(0：未评定，1：一级，2：二级，3：三级，9：未达标）
	BusTechnicalLevel
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556307][bookmark: _Hlk187655987]车辆定位数据
车辆定位数据字段属性应符合表14的规定。
车辆定位数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	日期时间
	LUTC
	DATE
	—

	3
	车辆经度
	LLON
	DOUBLE
	°

	4
	车辆纬度
	LLAT
	DOUBLE
	°

	5
	车辆高度
	LHigh
	DOUBLE
	mm

	6
	车辆速度
	LSpeed
	DOUBLE
	km/h

	7
	车辆方向
	LDir
	TEXT
	—

	8
	车辆里程数
	TotalMiles
	DOUBLE
	km

	9
	卫星数
	SatelliteNum
	LONG
	—

	10
	车辆状态描述
	LVDesc
	TEXT
	—

	11
	车辆状态
（1：事故，2：维修，3：报警，4：空车，5：满载，6：路堵，7：正常载客）
	LVFlag
	TEXT
	—

	12
	车辆报警状态
（0：非报警，1：报警）
	AlarmStatus
	LOGICAL
	—


[bookmark: _Hlk194323515][bookmark: _Toc198556308]车辆能耗数据
车辆能耗数据字段属性应符合表15的规定。
[bookmark: _Hlk195196403][bookmark: _Hlk194312655]车辆能耗数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	驾驶员
	Driver
	OBJECT
	—

	2.1
	驾驶员标识
	DriverGUID
	GUID
	—

	2.2
	驾驶员姓名
	DriverName
	TEXT
	—

	3
	日期时间
	LUTC
	DATE
	—

	4
	车辆经度
	LLON
	DOUBLE
	°

	5
	车辆纬度
	LLAT
	DOUBLE
	°

	6
	加油前车内存油量
	OilCount
	DOUBLE
	L

	7
	加油后车内存油量
	OilCountAfter
	DOUBLE
	L

	8
	能耗数据描述
	FuelDesc
	TEXT
	—


[bookmark: _Hlk194323542][bookmark: _Toc198556309][bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]公交车辆交通违法数据
公交车辆交通违法数据字段属性应符合表16的规定。
[bookmark: _Hlk194580902][bookmark: _Hlk194312678]公交车辆交通违法数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	2.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	2.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	3
	驾驶员
	AdjustDriver
	OBJECT
	—

	3.1
	驾驶员标识
	AdjustDriverGUID
	GUID
	—

	3.2
	驾驶员姓名
	AdjustDriverName
	TEXT
	—

	4
	违法时间
	BMVTIME
	DATE
	—

	5
	经度
	LON
	DOUBLE
	°

	6
	纬度
	LAT
	DOUBLE
	°

	7
	违法事项
	BMVMatters
	TEXT
	—

	8
	扣分
	DePiont
	LONG
	—

	9
	罚款
	Fine
	CURRENCY
	元


[bookmark: _Hlk194323532][bookmark: _Toc198556310][bookmark: _Hlk194323103][bookmark: _Hlk187323617]公共汽电车安全生产事故数据
公共汽电车安全生产事故数据字段属性应符合表17的规定。
公共汽电车安全生产事故数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	2.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	2.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	3
	驾驶员
	AdjustDriver
	OBJECT
	—

	3.1
	驾驶员标识
	AdjustDriverGUID
	GUID
	—

	3.2
	驾驶员姓名
	AdjustDriverName
	TEXT
	—

	4
	事故发生时间
	AccidentOccrenceTime
	DATE
	—

	5
	事故发生地点
	AccidentLocation
	TEXT
	—

	6
	天气情况
	WeatherCondition
	TEXT
	—

	7
	路况
	RoadConditions
	TEXT
	—


表17　公共汽电车安全生产事故数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	8
	事故级别
（1：轻微事故，2：一般事故，3：重大事故，4：特大事故）
	UbusAccident LevelCode
	TEXT
	—

	9
	事故责任分类
（1：责任事故，2：非责任事故）
	AccidentLibility Classification
	TEXT
	—

	10
	事故类别
（1：相撞，2：剐蹭，3：辗压，4：翻车，5：坠车，6：失火，7：撞固定物，8：撞静止车辆，9：人为纵火或爆炸，99：其他安全生产事故）
	BusAccidentTypeCode
	TEXT
	—

	11
	事故原因
	AccidentCause
	TEXT
	—

	12
	事故伤亡情况
（0：无伤亡，1：有人员受伤，2：有人员死亡，3：有人员受伤和死亡）
	AccidentCasualties
	TEXT
	—

	13
	事故死亡人数
	DeathsNum
	LONG
	人

	14
	事故受伤人数
	Injuries
	LONG
	人

	15
	事故直接经济损失
	DirectEconomicLosses
	CURRENCY
	元

	16
	事故处理结果
	AccidentHandlingResults
	TEXT
	—

	17
	事故现场图
	AccidentScenePicture
	BINARY
	—

	18
	事故上报时间
	AreportingTime
	DATE
	—

	19
	事故上报人姓名
	Areporter
	TEXT
	—

	20
	事故上报人联系方式
	AreporterPhone
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556311][bookmark: _Hlk194323619][bookmark: _Hlk187657381]车辆进站数据
车辆进站数据字段属性应符合表18的规定。
[bookmark: _Hlk197940303]车辆进站数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	2.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—


表18　车辆进站数据字段属性表（续）
	[bookmark: _Hlk197940209]字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	2.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	3
	站点
	LS
	OBJECT
	—

	3.1
	站点标识
	LSGUID
	GUID
	—

	3.2
	站点名称
	LSName
	TEXT
	—

	4
	调度计划趟次
	DPlanNum
	LONG
	—

	5
	车辆进站时间
	DInTime
	DATE
	—

	6
	车辆方向
	LDir
	TEXT
	—

	7
	车辆状态
	LVFlag
	TEXT
	—

	8
	车辆状态描述
	LVDesc
	TEXT
	—

	9
	站点序号
	SLNO
	TEXT
	—

	10
	上报类型
（0：自动，1：手动）
	SType
	TEXT
	—


[bookmark: _Hlk194323666][bookmark: _Toc198556312][bookmark: OLE_LINK201][bookmark: _Hlk187331311]车辆到离站数据
车辆到离站数据字段属性应符合表19的规定。
车辆到离站数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	2.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	2.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	3
	线路方向
	LDirection
	TEXT
	—

	4
	站点
	LS
	OBJECT
	—

	4.1
	站点标识
	LSGUID
	GUID
	—

	4.2
	站点名称
	LSName
	TEXT
	—

	5
	调度计划趟次
	DPlanNum
	LONG
	—

	6
	车辆进站时间
	DInTime
	DATE
	—

	7
	车辆出站时间
	DOutTime
	DATE
	—

	8
	车辆方向
	LDir
	TEXT
	—

	9
	车辆状态
	LVFlag
	TEXT
	—

	10
	车辆状态描述
	LVDesc
	TEXT
	—

	11
	车辆经度
	LLON
	DOUBLE
	°

	12
	车辆纬度
	LLAT
	DOUBLE
	°


[bookmark: _Toc198556313][bookmark: _Hlk194323585]进出场方案数据
进出场方案数据字段属性应符合表20的规定。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: _Hlk194312709]进出场方案数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	数据标识
	GUID
	GUID
	—

	2
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	2.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	2.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	3
	出发场站
	OutSite
	OBJECT
	—

	3.1
	出发场站标识
	OutSiteGuid
	GUID
	—

	3.2
	出发场站名
	OutSiteName
	TEXT
	—

	4
	到达场站
	InSite
	OBJECT
	—

	4.1
	到达场站标识
	InSiteGuid
	GUID
	—

	4.2
	到达场站名
	InSiteName
	TEXT
	—

	5
	途经点
	ViaPoint
	TEXT
	—

	6
	里程
	Mileage
	DOUBLE
	km

	7
	备注
	Remark
	TEXT
	—

	8
	方向
	LDirection
	TEXT
	—

	9
	启用时间
	StartTime
	DATE
	—

	10
	燃料类型
	Refuel
	TEXT
	—

	11
	是否收银
（0：否，1：是）
	Cashier
	LOGICAL
	—


[bookmark: _Hlk194323497][bookmark: _Toc198556314]车辆进出场指令数据
车辆进出场指令数据字段属性应符合表21的规定。
[bookmark: _Hlk195196856][bookmark: _Hlk194312641]车辆进出场指令数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	驾驶员
	AdjustDriver
	OBJECT
	—

	2.1
	驾驶员标识
	AdjustDriverGUID
	GUID
	—

	2.2
	驾驶员姓名
	AdjustDriverName
	TEXT
	—

	3
	车辆进出场状态
(0：进场，1：出场）
	DriveStatus
	TEXT
	—

	4
	出发地
	StartRegional
	OBJECT
	—

	4.1
	出发地标识
	StartRegionalGuid
	GUID
	—

	4.2
	出发地名称
	StartRegionalName
	TEXT
	—

	4.3
	出发地场站经度
	sLON
	DOUBLE
	°


表21　车辆进出场指令数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	4.4
	出发地场站纬度
	sLAT
	DOUBLE
	°

	4.5
	出发地场站半径
	SRadius
	DOUBLE
	m

	5
	目的地
	Destination
	OBJECT
	—

	5.1
	目的地标识
	DestinationGuid
	GUID
	—

	5.2
	目的地名称
	Destination
	TEXT
	—

	5.3
	目的地场站经度
	ELON
	DOUBLE
	°

	5.4
	目的地场站纬度
	ELAT
	DOUBLE
	°

	5.5
	目的地场站半径
	Eradius
	DOUBLE
	m

	6
	指令下发时间
	SendTime
	DATE
	—


[bookmark: _Toc198556315][bookmark: _Hlk194323577][bookmark: _Hlk187656159][bookmark: _Hlk194323523]车辆进出场数据
车辆进出场数据字段属性应符合表22的规定。
[bookmark: _Hlk195197098]车辆进出场数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	驾驶员
	AdjustDriver
	OBJECT
	—

	2.1
	驾驶员标识
	AdjustDriverGUID
	GUID
	—

	2.2
	驾驶员姓名
	AdjustDriverName
	TEXT
	—

	3
	车辆进出场状态
（0：进场，1：出场）
	DriveStatus
	TEXT
	—

	4
	场站
	Site
	OBJECT
	—

	4.1
	场站标识
	SiteGUID
	GUID
	—

	4.2
	场站名称
	SiteName
	TEXT
	—

	5
	车辆进出场登记时间
	RegDate
	DATE
	—

	6
	排班计划标识
	RowIndex
	GUID
	—


[bookmark: _Toc198556316]车辆异常情况数据
车辆异常情况数据字段属性应符合表23的规定。
车辆异常情况数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	2
	日期时间
	LUTC
	DATE
	—


表23　车辆异常情况数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	3
	车辆经度
	LLON
	DOUBLE
	°

	4
	车辆纬度
	LLAT
	DOUBLE
	°

	5
	车辆速度
	LSpeed
	DOUBLE
	km/h

	6
	车辆方向
	LDir
	TEXT
	—

	7
	车辆状态
	LVFllag
	TEXT
	—

	8
	车辆状态描述
	LVDesc
	TEXT
	—

	9
	驾驶员
	Driver
	OBJECT
	—

	9.1
	驾驶员标识
	DriverGUID
	GUID
	—

	9.2
	驾驶员姓名
	DriverName
	TEXT
	—

	10
	车辆异常状态类型
	ReportType
	TEXT
	—

	11
	车辆异常状态描述
	ReportDes
	TEXT
	—


[bookmark: _Hlk194323647][bookmark: _Toc198556317][bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK189]公交站点数据
公交站点数据字段属性应符合表24的规定。
公交站点数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	站点标识
	SGUID
	GUID
	—

	2
	原站点标识
	SOLDGUID
	GUID
	—

	3
	站点名称
	SName
	TEXT
	—

	4
	站点经度
	SLON
	DOUBLE
	°

	5
	站点纬度
	SLAT
	DOUBLE
	°

	6
	信息查询站台标识号
	SNoteQueryGUID
	GUID
	—

	7
	电子站牌管理服务器标识
	SBoardGUID
	GUID
	—

	8
	站点所在行政区
	SCanton
	TEXT
	—

	9
	站点所在道路
	SRoad
	TEXT
	—

	10
	站点所在路段
	SSect
	TEXT
	—

	11
	站点方位
	SDirect
	TEXT
	—

	12
	车辆进入站台行驶方向
	SHead
	TEXT
	—

	13
	站台是否港湾式
（0：否，1：是）
	SLough
	LOGICAL
	—

	14
	站点产权所有者
	SProperty
	TEXT
	—

	15
	站点负责人
	SPrincipal
	TEXT
	—

	16
	站点联系电话
	STel
	TEXT
	—

	17
	站点途径线路
	SCrossLine
	TEXT
	—

	18
	站点附属设施
	SDevice
	TEXT
	—

	19
	站点样式
	SType
	TEXT
	—

	20
	站台设置
	SLength
	TEXT
	—


表24　公交站点数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	21
	是否专用道
（0：否，1：是）
	SAccomRoad
	LOGICAL
	—

	22
	是否为枢纽车站
（0：否，1：是）
	HubS
	LOGICAL
	—

	23
	是否有候车厅
（0：否，1：是）
	WaitingHall
	LOGICAL
	—

	24
	是否为BRT车站
（0：否，1：是）
	BRTS
	LOGICAL
	—

	25
	站点等级
（换乘级别）
	SGrade
	TEXT
	—

	26
	站点启用日期
	SStartDate
	DATE
	—

	27
	站点停用日期
	SStopDate
	DATE
	—

	28
	站牌式样
	SBoardType
	TEXT
	—

	29
	站点附近介绍信息
	SContent
	TEXT
	—

	30
	站点建设日期
	SBuildDate
	DATE
	—

	31
	站点最近维护日期
	SMaintain
	DATE
	—

	32
	站点照片1
	SImage1
	BINARY
	—

	33
	站点照片2
	SImage2
	BINARY
	—

	34
	站点照片3
	SImage3
	BINARY
	—

	35
	站点照片4
	SImage4
	BINARY
	—

	36
	站点照片5
	SImage5
	BINARY
	—

	37
	站点录影
	SVideo
	BINARY
	—

	38
	站点副站名
	SSecName
	TEXT
	—

	39
	站点冠名单位
	SCmpName
	TEXT
	—

	40
	站点冠名启用日期起
	SCmpBegDate
	DATE
	—

	41
	站点冠名启用日期止
	SCmpEndDate
	DATE
	—

	42
	站点冠名单位联系方式
	SCmpContact
	TEXT
	—

	43
	站点广告日期起
	SADBegData
	DATE
	—

	44
	站点广告日期止
	SADEndData
	DATE
	—

	45
	站点广告样图
	SADImage
	BINARY
	—

	46
	站点广告联系方式
	SADContact
	TEXT
	—

	47
	备注
	Remark
	TEXT
	—

	48
	站点偏移量
	SiteOffset
	DOUBLE
	m

	49
	是否建有候车亭
(0：否，1：是）
	IsShelter
	LOGICAL
	—

	50
	使用状态
	Status
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556318]电子站牌数据
电子站牌数据字段属性应符合表25的规定。
电子站牌数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	站牌数据
	SignData
	OBJECT
	—

	1.1
	站牌标识
	SignID
	GUID
	—

	1.2
	站牌名称
	SignName
	TEXT
	—

	1.3
	站牌类型
	SignType
	TEXT
	—

	2
	所在站点数据
	Sdata
	OBJECT
	—

	2.1
	站点标识
	SGUID
	GUID
	—

	2.2
	站点名称
	SName
	TEXT
	—

	2.3
	站点经度
	SLon
	DOUBLE
	°

	2.4
	站点纬度
	SLat
	DOUBLE
	°

	3
	多媒体信息播报数据
	InfoData
	-
	—

	3.1
	播报时间
	InfoTime
	DATE
	—

	3.2
	播报内容
	InfoContent
	TEXT
	—

	4
	线路数据（可重复）
	LineData
	OBJECT
	—

	4.1
	线路标识
	LineGUID
	GUID
	—

	4.2
	线路番号
	LineTEXT
	TEXT
	—

	4.3
	线路票价
	Price
	CURRENCY
	元

	4.4
	首班时间
	StartTime
	DATE
	—

	4.5
	末班时间
	EndTime
	DATE
	—

	4.6
	沿线站点标识
（可重复）
	AlongSGUID
	GUID
	—

	4.7
	沿线站点名称
（可重复）
	AlongSName
	TEXT
	—

	4.8
	沿线道路拥挤度
（可重复）
	AlongRoadJam
	TEXT
	—

	4.9
	换乘地铁线路标识
（可重复）
	MetroGUID
	GUID
	—

	4.10
	换乘地铁线路番号
（可重复）
	MertoName
	TEXT
	—

	5
	车辆位置及到站预测数据（可重复）
	BusArriveData
	OBJECT
	—

	5.1
	车辆标识
	BusGUID
	GUID
	—

	5.2
	车牌号
	BusPlate
	TEXT
	—

	5.3
	是否发车
(0：否，1：是）
	IsDepart
	LOGICAL
	—

	5.4
	预计发车时间
	DepartTime
	DATE
	—

	5.5
	所属线路标识
	BusLineGUID
	GUID
	—

	5.6
	所属线路番号
	BusLineName
	TEXT
	—

	5.7
	定位时间
	LocateTime
	DATE
	—

	5.8
	车辆经度
	BusLon
	DOUBLE
	°


表25　电子站牌数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	5.9
	车辆纬度
	BusLat
	DOUBLE
	°

	5.10
	下一站点标识
	NextSGUID
	GUID
	—

	5.11
	下一站点名称
	NextSName
	TEXT
	—

	5.12
	到站剩余距离
	ArriveDist
	DOUBLE
	m

	5.13
	到站剩余时间
	ArriveTime
	LONG
	min

	5.14
	车内拥挤度
	CrowdLevel
	TEXT
	—


[bookmark: _Hlk194323732][bookmark: _Toc198556319][bookmark: _Hlk187334138][bookmark: OLE_LINK244][bookmark: _Hlk194323138]公交线路数据
公交线路数据字段属性应符合表26的规定。
公交线路数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	2
	线路番号
	LName
	TEXT
	—

	3
	线路原番号
	LOldName
	TEXT
	—

	4
	线路所属企业标识
	CompGUID
	GUID
	—

	5
	线路方向
	LDirection
	TEXT
	—

	6
	线路走向（可重复）
	LTrend
	OBJECT
	—

	6.1
	节点标识
	GUID
	GUID
	—

	6.2
	节点顺序号
	NodeNo
	LONG
	—

	6.3
	节点经度
	NLon
	DOUBLE
	°

	6.4
	节点纬度
	NLat
	DOUBLE
	°

	7
	线路经营权证号
	LDealInNo
	TEXT
	—

	8
	线路里程
	LDisTance
	LONG
	km

	9
	线路启用日期
	LStartDate
	DATE
	—

	10
	线路停用日期
	LStopDate
	DATE
	—

	11
	线路起点站名
	LFStdName
	TEXT
	—

	12
	线路终点站名
	LEStdName
	TEXT
	—

	13
	线路站点数量
	LStdNum
	LONG
	—

	14
	线路起点站首班时间
	LFStdFTime
	DATE
	—

	15
	线路起点站末班时间
	LFStdETime
	DATE
	—

	16
	线路早高峰开始时间
	LMStdPeak
	DATE
	—

	17
	线路早高峰结束时间
	LMEndPeak
	DATE
	—

	18
	线路晚高峰开始时间
	LEStdPeak
	DATE
	—

	19
	线路晚高峰结束时间
	LEEndPeak
	DATE
	—

	20
	线路高峰行车间隔
	LIntervalH
	LONG
	min

	21
	线路平峰行车间隔
	LIntervalN
	LONG
	min

	22
	线路低峰行车间隔
	LIntervalL
	LONG
	min

	23
	计划投入运营车辆数
	LRunBusNum
	LONG
	辆


表26　公交线路数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	24
	计划投入运营趟次
	LRunShiftNum
	LONG
	次

	25
	线路最高限速（默认60公里/小时）
	LSpeed
	LONG
	km/h

	26
	备注
	Remark
	TEXT
	—

	27
	所属部门标识
	Department
	GUID
	—

	28
	是否主方向
（0：否，1：是）
	IsMainDirection
	LOGICAL
	—

	29
	翻牌点数据
（可重复）
	PDSData
	OBJECT
	—

	29.1
	翻牌点站点标识
	PDSGUID
	GUID
	—

	29.2
	翻牌点站点名称
	PDSName
	TEXT
	—

	29.3
	翻牌票价
	PDTPrice
	CURRENCY
	元

	30
	梯形票价数据
（可重复）
	TXSData
	OBJECT
	—

	30.1
	起始站点标识
	TXStationStart
	GUID
	—

	30.2
	终止站点标识
	TXStationEnd
	GUID
	—

	30.3
	梯形票价
	TXPrice
	CURRENCY
	元

	31
	标志数据（可重复）
	Tdate
	OBJECT
	—

	31.1
	标志标识
	TGUID
	GUID
	—

	31.2
	标志线路序号
	TLNO
	TEXT
	—

	31.3
	标志名称
	TName
	TEXT
	—

	31.4
	标志类型
（0：转弯，1：路口，2：繁华路段，3：停车场，4：首末站，5：场站一体，6：高架路段，7：隧道路段）
	TType
	TEXT
	—

	31.5
	标志区域左经度
	TLLon
	DOUBLE
	°

	31.6
	标志区域底纬度
	TLLat
	DOUBLE
	°

	31.7
	标志区域右经度
	TRLon
	DOUBLE
	°

	31.8
	标志区域顶纬度
	TRLat
	DOUBLE
	°

	31.9
	限速
	Speedlimit
	LONG
	km/h

	32
	站点数据（可重复）
	Sdate
	OBJECT
	—

	32.1
	站点标识
	SGUID
	GUID
	—

	32.2
	站点线路序号
	SLNO
	TEXT
	—

	32.3
	站点区域左经度
	SLLon
	DOUBLE
	°

	32.4
	站点区域底纬度
	SLLat
	DOUBLE
	°

	32.5
	站点区域右经度
	SRLon
	DOUBLE
	°

	32.6
	站点区域顶纬度
	SRLat
	DOUBLE
	°

	32.7
	站点名称
	SName
	TEXT
	—


表26　公交线路数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	32.8
	站点类型
（0：途经站，1：起点站，2：终点站，默认0）
	SType
	TEXT
	—

	32.9
	车辆进入站台行驶方向
	SHead
	TEXT
	—

	32.10
	站距
	StandAway
	LONG
	m

	32.11
	站间限速
	StandingSpeedlimit
	LONG
	km/h

	32.12
	站点方位
	SiteLocation
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556320][bookmark: _Hlk194323202]线路权证数据
线路权证数据字段属性应符合表27的规定。
线路权证数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	线路权证标识
	LPGUID
	GUID
	—

	2
	线路番号
	LPLineName
	TEXT
	—

	3
	线路原番号
	LPOldName
	TEXT
	—

	4
	线路所属企业标识
	LPCompGUID
	GUID
	—

	5
	线路方向
	LPDirection
	TEXT
	—

	6
	线路走向
	LPLineDirect
	TEXT
	—

	7
	线路经营权证号
	LPDealInNo
	TEXT
	—

	8
	线路里程
	LPDisTance
	LONG
	km

	9
	线路启用日期
	LPStartDate
	DATE
	—

	10
	线路停用日期
	LPStopDate
	DATE
	—

	11
	线路起点站名
	LPFStdName
	TEXT
	—

	12
	线路起点站首班时间
	LPFStdFTime
	DATE
	—

	13
	线路起点站末班时间
	LPFStdETime
	DATE
	—

	14
	线路终点站名
	LPEStdName
	TEXT
	—

	15
	线路早高峰开始时间
	LPMStdPeak
	DATE
	—

	16
	线路早高峰结束时间
	LPMEndPeak
	DATE
	—

	17
	线路晚高峰开始时间
	LPEStdPeak
	DATE
	—

	18
	线路晚高峰结束时间
	LPEEndPeak
	DATE
	—

	19
	线路高峰行车间隔
	LPIntervalH
	TEXT
	min

	20
	线路平峰行车间隔
	LPIntervalN
	TEXT
	min

	21
	线路低峰行车间隔
	LPIntervalL
	TEXT
	min

	22
	线路最低投入运营车辆
	LPRunBusNum
	LONG
	—

	23
	线路最低投入运营趟次
	LPRunShiftNum
	LONG
	—

	24
	线路经营期起
	LPRunBegDate
	DATE
	—

	25
	线路经营期止
	LPRunEndDate
	DATE
	—

	26
	线路线路经营期限
	LPRunYear
	DATE
	—


表27　线路权证数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	27
	线路核发机关
	LPSendOutDepart
	TEXT
	—

	28
	线路核发日期
	LPSendOutDate
	DATE
	—

	29
	备注
	Remark
	TEXT
	—

	30
	核发日期
	AuthorityDate
	DATE
	—

	31
	线路起点站标识
	StartLSGuid
	GUID
	—

	32
	线路终点站标识
	EndLSGuid
	GUID
	—

	33
	公交线路类别
(0：普通线路，1：快速线路，2：高峰线路，3：夜间线路，9：其他线路）
	LineType
	TEXT
	—

	34
	是否享有公交信号优先权（0：否，1：是）
	IsBusSignalPriority
	LOGICAL
	—

	35
	是否提供来车实时预报
(0：否，1：是）
	RealTimeForecastingOf IncomingVehicles
	LOGICAL
	—

	36
	线路全程时间
	LineTotleTime
	TEXT
	—

	37
	核发机关
	AuthorityDepartment
	TEXT
	—

	38
	站点数据
（可重复）
	SDate
	OBJECT
	—

	38.1
	站点标识
	SGUID
	GUID
	—

	38.2
	站点设备标识
	SDGUID
	GUID
	—

	38.3
	站点名称
	Sname
	TEXT
	—

	38.4
	站点线路序号
	SLNO
	TEXT
	—


[bookmark: _Hlk194323658][bookmark: _Toc198556321]公交线路新增、变更、终止数据
公交线路新增、变更、终止数据字段属性应符合表28的规定。
公交线路新增、变更、终止数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	业户
	Business
	OBJECT
	—

	1.1
	业户标识
	TOGUID
	GUID
	—

	1.2
	业户名称
	TOName
	TEXT
	—

	2
	线路名称
	LineName
	TEXT
	—

	3
	日发班次
	DailyClass
	LONG
	—

	4
	起点站标识
	StdFNum
	GUID
	—

	5
	讫点站标识
	StdENum
	GUID
	—

	6
	营运状态
	OperatingState
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556322][bookmark: _Hlk187654319]线路能耗数据
线路能耗数据字段属性应符合表29的规定。
线路能耗数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	1.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	1.2
	线路番号
	LName
	TEXT
	—

	2
	统计时间起
	BegDate
	DATE
	—

	3
	统计时间止
	EndDate
	DATE
	—

	4
	能耗数据
（可重复）
	Energy
	OBJECT
	—

	4.1
	能源类型标识
	EnergyGUID
	GUID
	—

	4.2
	能源类型
	EnergyType
	TEXT
	—

	4.3
	能耗量
	EnergyNum
	DOUBLE
	L/kWh/kg

	4.4
	能耗数据描述
	EnergyDesc
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556323][bookmark: _Hlk194323402]公交专用道基础数据
公交专用道基础数据字段属性应符合表30的规定。
[bookmark: _Hlk195197697][bookmark: _Hlk194311873]公交专用道基础数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	专用道标识
	BLGUID
	GUID
	—

	2
	线路标识
	LineGUID
	GUID
	—

	3
	线路走向
（可重复）
	LineTrend
	OBJECT
	—

	3.1
	节点标识
	PointGUID
	GUID
	—

	3.2
	经度
	Lon
	DOUBLE
	°

	3.3
	纬度
	Lat
	DOUBLE
	°

	4
	所在道路
	Lroad
	TEXT
	—

	5
	车道位置
	LaneLocation
	TEXT
	—

	6
	车道宽度
	LaneWidth
	DOUBLE
	m

	7
	通过线路（可重复）
	AcrossLine
	OBJECT
	—

	7.1
	通过线路标识
	AcrossLineGUID
	GUID
	—

	7.2
	通过线路番号
	LName
	TEXT
	—

	8
	沿途站点（可重复）
	AlongStation
	OBJECT
	—

	8.1
	沿途站点标识
	AlongSGUID
	GUID
	—

	8.2
	沿途站点名称
	AlongSName
	TEXT
	—

	9
	启用时间
	STIME
	DATE
	—

	10
	结束时间
	ETIME
	DATE
	—

	11
	限速
	SpeedLimit
	DOUBLE
	km/h


[bookmark: _Toc198556324]公交场站数据
公交场站数据字段属性应符合表31的规定。
公交场站数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	场站标识
	SiteGUID
	GUID
	—

	2
	场站名称
	SiteName
	TEXT
	—

	3
	是否为修理点
(0：否，1：是）
	SiteType
	LOGICAL
	—

	4
	权属类型
（1：租用，2：自由，3：其他）
	OwnershipType
	TEXT
	—

	5
	场站经度（中心点）
	LON
	DOUBLE
	°

	6
	场站纬度（中心点）
	LAT
	DOUBLE
	°

	7
	场站使用状态
	InUse
	TEXT
	—

	8
	场站启用日期
	StartDate
	DATE
	—

	9
	场站停用日期
	StopDate
	DATE
	—

	10
	场站地址
	Address
	TEXT
	—

	11
	场站具体位置
	AddrDetail
	TEXT
	—

	12
	场站布局
	Layout
	TEXT
	—

	13
	场站占地面积
	OccupyArea
	DOUBLE
	m2

	14
	场站建筑面积
	BuildArea
	DOUBLE
	m2

	15
	场站停车面积
	StopArea
	DOUBLE
	m2

	16
	场站停车位
	StopNum
	LONG
	—

	17
	场站发车位
	StartNum
	LONG
	—

	18
	场站管理单位
	ManageCpy
	TEXT
	—

	19
	场站产权属性
	Property
	TEXT
	—

	20
	场站负责人
	Principal
	TEXT
	—

	21
	场站联系电话
	Tel
	TEXT
	—

	22
	场站邮箱地址
	EMAIL
	TEXT
	—

	23
	场站进驻公交线路
	HoldLine
	TEXT
	—

	24
	场站照片1
	SiteImage1
	BINARY
	—

	25
	场站照片2
	SiteImage2
	BINARY
	—

	26
	场站照片3
	SiteImage3
	BINARY
	—

	27
	场站照片4
	SiteImage4
	BINARY
	—

	28
	场站照片5
	SiteImage5
	BINARY
	—

	29
	场站录影
	SiteVideo
	BINARY
	—

	30
	备注
	Remark
	TEXT
	—

	31
	地块编号
	MassifNo
	TEXT
	—

	32
	枢纽对外交通方式（0：公路，1：客运，2：班车，9：其他）
	HingeTrafficStyle
	TEXT
	—

	33
	所属行政区划
	AreaNo
	TEXT
	—



表31　公交场站数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	34
	衔接城市客运交通方式（0：地铁，1：公交汽电车，9：其他）
	CityTrafficStyle
	TEXT
	—

	35
	枢纽种类
（0：公交枢纽，1：综合枢纽，9：其他）
	HingeType
	TEXT
	—

	36
	枢纽级别
（0：小型，1：中型，2：大型，9：其他）
	HingeLevel
	TEXT
	—

	37
	公交车停车位数
	BusParkingNo
	LONG
	—

	38
	充电桩个数
	ChargingPileNo
	LONG
	—

	39
	加油站个数
	OilStation
	LONG
	—

	40
	加气站个数
	GasStation
	LONG
	—

	41
	加气车个数
	GasCar
	LONG
	—

	42
	加气能力
	GasCapbility
	DOUBLE
	m3

	43
	坐标点类型
（0：城际坐标系，1:84坐标系）
	CoordinateType
	TEXT
	—

	44
	停车场空间形式
(1：地面，2：地下，3：多层）
	ParkingSpaceStyle
	TEXT
	—

	45
	保养场占地面积
	MaintenanceArea
	DOUBLE
	m2

	46
	保养场维修厂规模
(1：大型保养场，大于500辆；2：中型保养场，100至500辆；3：小型保养场，小于100辆）
	MaintenanceScale
	TEXT
	—

	47
	保养级别
	MaintenanceLevel
	TEXT
	—

	48
	是否首末站
（0：否，1：是）
	FEStation
	LOGICAL
	—

	49
	是否夜间停车场
（0：否，1：是）
	NightParkingSite
	LOGICAL
	—

	50
	是否临时停车场
（0：否，1：是）
	TempParkingSite
	LOGICAL
	—

	51
	是否临时发车点
（0：否，1：是）
	TempStartSite
	LOGICAL
	—

	52
	是否加油站
（0：否，1：是）
	Gasoline
	LOGICAL
	—



表31　公交场站数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	53
	是否加气站
（0：否，1：是）
	Aerated
	LOGICAL
	—

	54
	是否充电站
（0：否，1：是）
	Charging
	LOGICAL
	—

	55
	是否收银点
（0：否，1：是）
	ShouDai
	LOGICAL
	—

	56
	场站区域左底经度
	SLLon
	DOUBLE
	°

	57
	站点区域左底纬度
	SLLat
	DOUBLE
	°

	58
	站点区域右顶经度
	SRLon
	DOUBLE
	°

	59
	站点区域右顶纬度
	SRLat
	DOUBLE
	°

	60
	建设规模
	ConstructionScale
	TEXT
	—

	61
	建设内容和要求
	ContentAndRequirements
	TEXT
	—

	62
	建设主体
	ConstructionSubject
	TEXT
	—

	63
	运营主体
	OperatingEntity
	TEXT
	—

	64
	换乘场站内换乘公交
线路数
	Lines
	LONG
	条

	65
	有无公交车蓄发车区
(0：无，1：有)
	ParkingArea
	LOGICAL
	—


[bookmark: _Toc198556325][bookmark: _Hlk187331915]调度指令数据
调度指令数据字段属性应符合表32的规定。
[bookmark: _Hlk194312779]调度指令数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	班次明细标识
	BSGuid
	GUID
	—

	2
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	2.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	2.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	2.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	3
	车队编号
	BusTimeNo
	TEXT
	—

	4
	驾驶员
	Driver
	OBJECT
	—

	4.1
	驾驶员标识
	DriverGUID
	GUID
	—

	4.2
	驾驶员姓名
	DriverName
	TEXT
	—

	5
	出发线路标识
	DULGUID
	GUID
	—

	6
	方向
	DULDirection
	DOUBLE
	—

	7
	返回线路标识
	DDLGUID
	GUID
	—

	8
	调度发车时间
	DStartTime
	DATE
	—

	9
	调度计划趟次
	DPlanNum
	LONG
	—

	10
	计划到站时间
	ArriveTime
	DATE
	—


[bookmark: _Hlk194323567][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK163]表32  调度指令数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	11
	跳站（可重复）
	SkipStation
	OBJECT
	—

	11.1
	跳站标识
	LSGUID
	GUID
	—

	11.2
	跳站名称
	LSName
	TEXT
	—

	12
	备注
	Remark
	TEXT
	—

	13
	应答状态
(0：同意，1：不同意，-1：默认值)
	Status
	TEXT
	—

	14
	指令状态
(0：有效，1：无效）
	ValidStatus
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556326]停运指令数据
停运指令数据字段属性应符合表33的规定。
停运指令数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	1.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	1.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	2
	线路方向
	LDirection
	TEXT
	—

	3
	驾驶员
	AdjustDriver
	OBJECT
	—

	3.1
	驾驶员标识
	AdjustDriverGUID
	GUID
	—

	3.2
	驾驶员姓名
	AdjustDriverName
	TEXT
	—

	4
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	4.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	4.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	4.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	5
	创建时间
	CreateTime
	DATE
	—

	6
	车辆脱保停运状态
（默认为4）
	SWDStatus
	TEXT
	—

	7
	提示信息内容
	SWDContent
	TEXT
	—

	8
	原停放场地名称
	OldParkingSiteName
	TEXT
	—

	9
	原收银场地名称
	OldCashieringName
	TEXT
	—

	10
	原加油场地名
	OldGasStationName
	TEXT
	—

	11
	新停放场地名称
	NewParkingSiteName
	TEXT
	—

	12
	新收银场地名称
	NewCashieringName
	TEXT
	—

	13
	新加油场地名
	NewGasStationName
	TEXT
	—

	14
	场地变更状态（默认000）
	SiteStatus
	TEXT
	—

	15
	编辑者
	Editor
	TEXT
	—

	16
	编辑时间
	EditTime
	DATE
	—


[bookmark: _Hlk194323701][bookmark: _Toc198556327][bookmark: _Hlk187333479][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: _Hlk194323682][bookmark: _Hlk187332109]班次管理数据
班次管理数据字段属性应符合表34的规定。
班次管理数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	班次标识
	GUID
	GUID
	—

	2
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	2.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	2.2
	线路番号
	LName
	TEXT
	—

	3
	线路方向
	LDirection
	TEXT
	—

	4
	起点站
	LFStd
	OBJECT
	—

	4.1
	起点站标识
	LFStdGUID
	GUID
	—

	4.2
	起点站名称
	LFStdName
	TEXT
	—

	5
	终点站
	LEStd
	OBJECT
	—

	5.1
	终点站标识
	LEStdGUID
	GUID
	—

	5.2
	终点站名称
	LEStdName
	TEXT
	—

	6
	执行日期
	ExecutionDate
	DATE
	—

	7
	班次明细标识
（子表标识）
	GUID
	GUID
	—

	8
	线路路牌编号
	LineNO
	TEXT
	—

	9
	班次明细标识
	BSGuid
	GUID
	—

	10
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	10.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	10.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	10.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	11
	驾驶员
	Driver
	OBJECT
	—

	11.1
	驾驶员标识
	DriverGUID
	GUID
	—

	11.2
	驾驶员姓名
	DriverName
	TEXT
	—

	12
	班次类型
（0：正常，1：首班，2：临时，3：删除，4：停运，5：预处理，6：取消，7：待发，8：已发，9：已完成，10：中途停运）
	BSType
	TEXT
	—

	13
	计划发车时间
	PlanTime
	DATE
	—

	14
	调整标识
	AdjustGUID
	GUID
	—

	15
	调整发车时间
	AdjustTime
	DATE
	—

	16
	调整车标识
	AdjustDGUID
	GUID
	—

	17
	驾驶员
	AdjustDriver
	OBJECT
	—

	17.1
	驾驶员标识
	AdjustDriverGUID
	GUID
	—

	17.2
	驾驶员姓名
	AdjustDriverName
	TEXT
	—


表34　班次管理数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	18
	实际发车时间
（首站发车时间）
	RealTime
	DATE
	—

	19
	实际到站时间
（末站到站时间）
	RealEndTime
	DATE
	—

	20
	首站到站时间
（到站数据的第一站）
	HRealTime
	DATE
	—

	21
	末站发车时间
（到离站数据的最后一站）
	ERealEndTime
	DATE
	—

	22
	驾驶员进场时间
	WorkTime
	DATE
	—

	23
	驾驶员刷卡时间
	IDDataTime
	DATE
	—

	24
	调度指令发送时间
	SendDispDate
	DATE
	—

	25
	状态
（0：未发送，1：车已确认，2：已下发，3：人已确认，4：全部确认，-1：超时未发送）
	AlreadySendDisp
	TEXT
	—

	26
	序号
	RowIndex
	LONG
	—

	27
	跳站信息
	SkipStation
	TEXT
	—

	28
	调整原因
	AdjustReason
	TEXT
	—

	29
	发车状态
（0：正常，1：早发，2：晚发）
	OutStatus
	TEXT
	—

	30
	到达状态
（0：正常，1：早到，2：晚到）
	InStatus
	TEXT
	—

	31
	起始线路计划到站时间
	ArriveTime
	DATE
	—

	32
	返回线路计划到站时间
	BackTime
	DATE
	—

	33
	实习生
	PracticeEmp
	OBJECT
	—

	33.1
	实习生标识
	PracticeEmpGUID
	GUID
	—

	33.2
	实习生工号
	PracticeEmpNo
	TEXT
	—

	33.3
	实习生姓名
	PracticeName
	TEXT
	—

	34
	线路编号
	LineNumber
	TEXT
	—

	35
	班种
	LineClass
	TEXT
	—

	36
	档号
	FileNumber
	TEXT
	—

	37
	趟次
	OnTime
	LONG
	—


[bookmark: _Toc198556328]班次调整数据
班次调整数据字段属性应符合表35的规定。
班次调整数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	班次标识
	BLGUID
	GUID
	—

	2
	班次明细标识
	BSGUID
	GUID
	—

	3
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	3.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	3.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	4
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	4.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	4.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	4.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	5
	驾驶员
	AdjustDriver
	OBJECT
	—

	5.1
	驾驶员标识
	AdjustDriverGUID
	GUID
	—

	5.2
	驾驶员姓名
	AdjustDriverName
	TEXT
	—

	6
	计划发车时间
	PlanTime
	DATE
	—

	7
	计划到达时间
	PlanEndTime
	DATE
	—

	8
	调整时间
	AdjustTime
	DATE
	—

	9
	班次类型
（0：正常，1：首班，2：临时，3：删除，4：停运，5：预处理，6：取消，7：待发，8：已发，9：已完成，10：中途停运）
	BSType
	TEXT
	—

	10
	实习生
	PracticeEmp
	OBJECT
	—

	10.1
	实习生标识
	InternshipEmpGUID
	GUID
	—

	10.2
	实习生工号
	InternshipEmpNo
	TEXT
	—

	10.3
	实习生姓名
	InternshipName
	TEXT
	—

	11
	调整原因编号
	AdjustReasonID
	TEXT
	—

	12
	调整原因
	AdjustReason
	TEXT
	—

	13
	序号
	RowIndex
	TEXT
	—

	14
	线路路牌编号
	LineNO
	TEXT
	—

	15
	跳站
	LS
	OBJECT
	—

	15.1
	跳站标识
	LSGUID
	GUID
	—

	15.2
	跳站名称
	LSName
	TEXT
	—

	16
	操作员标识
	Editor
	TEXT
	—

	17
	完成时间
（班次类型 BSType=9，为实际完成时间；
其他状态默认为系统时间）
	EditTime
	DATE
	—



[bookmark: _Toc198556329][bookmark: _Hlk194323635]交易记录数据
交易记录数据字段属性应符合表36的规定。
交易记录数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	2.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	2.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	3
	线路方向
	LDirection
	TEXT
	—

	4
	交易时间
	Time
	DATE
	—

	5
	交易额
	Amount
	CURRENCY
	元

	6
	交易方式
	Mode
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556330][bookmark: _Hlk194323610][bookmark: OLE_LINK178][bookmark: _Hlk187330381]IC卡结算数据
[bookmark: _Hlk198555950]IC卡结算数据字段属性应符合表37的规定。
IC卡结算数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	线路
	Line
	OBJECT
	—

	1.1
	线路标识
	LGUID
	GUID
	—

	1.2
	线路番号
	Lname
	TEXT
	—

	2
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	2.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	2.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	2.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	3
	驾驶员
	AdjustDriver
	OBJECT
	—

	3.1
	驾驶员标识
	AdjustDriverGUID
	GUID
	—

	3.2
	驾驶员姓名
	AdjustDriverName
	TEXT
	—

	4
	卡
	Card
	OBJECT
	—

	4.1
	卡标识
	CardGUID
	GUID
	—

	4.2
	卡号
	CardNumber
	TEXT
	—

	4.3
	卡类型
（0：苏州通；1：银联）
	CardType
	TEXT
	—

	5
	交易时间
	DealTime
	DATE
	—

	6
	交易金额
	Amount
	CURRENCY
	元

	7
	交易数据
	DealData
	DATE
	—

	8
	员工工号
	EmpNo
	TEXT
	—


表37　IC卡结算数据字段属性表（续）
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	9
	站点标识
	SGUID
	GUID
	—

	10
	进站时间
	DInTime
	DATE
	—

	11
	POS机
	POS
	OBJECT
	—

	11.1
	POS机标识
	POSGUID
	GUID
	—

	11.2
	POS机编号
	POSNo
	TEXT
	—

	11.3
	POS软件版本
	SoftWareVer
	TEXT
	—

	11.4
	POS硬件版本
	HardWareVer
	TEXT
	—

	12
	数据日志
	LogNo
	TEXT
	—

	13
	消费金额
	Xfje
	CURRENCY
	元

	14
	设备流水号
	DealNo
	TEXT
	—

	15
	数据类型
	Sjlx
	TEXT
	—

	16
	城市代码
	Cityno
	TEXT
	—

	17
	记录类型
	RecordType
	TEXT
	—

	18
	司机签到标志
	SjSignMark
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556331][bookmark: _Hlk194323448][bookmark: _Hlk187325251]政府财政补贴数据
公交政府财政补贴数据字段属性应符合表38的规定。
[bookmark: _Hlk194312596]公交政府财政补贴数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	业户标识
	OwnerGUID
	GUID
	—

	2
	业户名称
	OwnerName
	TEXT
	—

	3
	补贴数据
	Subsidy
	-
	—

	3.1
	补贴项目
	SubsidyReason
	TEXT
	—

	3.2
	补贴金额
	SubsidyAmount
	CURRENCY
	元

	3.3
	补贴发放时间
	SubsidyTime
	DATE
	—


[bookmark: _Toc198556332]公交信息数据
公交信息数据字段属性应符合表39的规定。
[bookmark: _Hlk194309200][bookmark: _Hlk194311713]公交信息数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	信息标识
	PIGUID
	GUID
	—

	2
	信息类型
	PIType
	TEXT
	—

	3
	信息内容
	Content
	TEXT
	—

	4
	信息登记日期
	RegDate
	DATE
	—


[bookmark: _Toc198556333]公交诉求问题数据
公交诉求问题数据字段属性应符合表40的规定。
[bookmark: _Hlk194311701]公交诉求问题数据字段属性表
	[bookmark: _Hlk187653454]字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	诉求标识
	Appeal_Guid
	GUID
	—

	2
	诉求提出时间
	Appeal_Time
	DATE
	—

	3
	诉求内容
	Appeal_Content
	TEXT
	—

	4
	回复人标识
	Replier_Guid
	GUID
	—

	5
	回复时间
	Reply_Time
	DATE
	—

	6
	回复内容
	Reply_Content
	TEXT
	—


[bookmark: _Toc198556334][bookmark: _Hlk194323170]寒山闻钟公交工单数据
寒山闻钟公交工单数据字段属性应符合表41的规定。
[bookmark: _Hlk195273849][bookmark: _Hlk194311741]寒山闻钟公交工单数据字段属性表
	字段编码
	字段含义
	字段名
	字段类型
	计量单位

	1
	车辆
	Bus
	OBJECT
	—

	1.1
	车载设备标识
	DGUID
	GUID
	—

	1.2
	车辆车牌号
	DBusCard
	TEXT
	—

	1.3
	车辆企业自编号
	BusNo
	TEXT
	—

	2
	发帖标识
	Post_Guid
	GUID
	—

	3
	发帖时间
	Post_Time
	DATE
	—

	4
	发帖人标识
	Poster_Guid
	GUID
	—

	5
	发帖内容
	Post_Content
	TEXT
	—

	6
	是否为转办帖子
（0：否，1：是）
	IsTurn
	LOGICAL
	—

	7
	转办方标识
	Turn_Guid
	GUID
	—

	8
	办理时间
	Handle_Time
	DATE
	—

	9
	办理内容
	Handle_Content
	TEXT
	—

	10
	是否办结
（0：否，1：是）
	IsCheck
	LOGICAL
	—

	11
	是否满意
（0：否，1：是）
	IsSatis
	LOGICAL
	—


[bookmark: _Toc198556335][bookmark: _Toc67401904]数据关系
[bookmark: _Toc197956673][bookmark: _Toc198556336]数据关系分类
数据关系是指不同数据之间存在的联系情况，分为关联关系、同源关系、推导关系。
[bookmark: _Toc198556337]关联关系
数据关联是指一个数据中的某些字段直接引用或链接到另一个数据中定义的实体或记录。该关系具有明确的方向性，如数据A引用了数据B的某字段，则数据A是数据B的关联数据，数据B是数据A的被关联数据。
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]通常行为数据和状态数据存在用于表述对象的字段，此时需要将行为和状态数据对相应基础数据进行关联。以“车辆到离站数据”为例，在其字段内引用了车辆标识和站点标识，分别关联自“车辆基础数据”和“公交站点数据”，“车辆基础数据”和“公交站点数据”是“车辆到离站数据”的被关联数据，“车辆到离站数据”是“车辆基础数据”和“公交站点数据”的关联数据，示例见表42。
数据关联关系示意
	[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89]车辆基础数据
	公交站点数据
	车辆到离站数据

	车辆标识
	GUID
	站点标识
	GUID
	车辆标识
	GUID

	车牌号
	TEXT
	站点名称
	TEXT
	站点标识
	GUID

	车牌颜色
	TEXT
	站点经度
	DOUBLE
	到站时间
	DATE

	车架号
	TEXT
	站点纬度
	DOUBLE
	离站时间
	DATE

	……


[bookmark: _Toc198556338]同源关系
数据同源是指多项数据发生在同一时间、空间下，数据之间形成同源关系。
公交车离站数据、客流量记录数据、交易记录数据三者在同一时空出现，互为同源关系。
[bookmark: _Toc198556339]推导关系
数据推导是指一个数据是通过对一个或多个其他源数据进行统计、分析而生成的。该关系具有明确的方向性，如数据A是通过对数据B统计、分析而生成的，则数据A是数据B的推导数据，数据B是数据A的被推导数据。
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK84]“线路能耗数据”是通过“车辆能耗数据”中的多个字段统计、分析生成的数据，“线路能耗数据”是“车辆能耗数据”的推导数据，“车辆能耗数据”是“线路能耗数据”的被推导数据，示例见表43。
数据推导关系示意
	线路能耗数据
	车辆能耗数据

	线路
	Line
	车辆
	Bus

	线路标识
	LGUID
	车载设备标识
	DGUID

	……
	……

	能源类型
	EnergyType
	加油前车内存油数量
	OilCount

	能耗量
	EnergyNum
	加油后车内存油数量
	OilCountAfter

	能耗数据描述
	EnergyDesc
	能耗数据描述
	FuelDesc

	能源类型
	EnergyType
	加油前车内存油数量
	OilCount


[bookmark: _Toc198556340]数据关系表
[bookmark: _Hlk187398539]城市常规公交信息系统数据关系见表44。
城市常规公交信息系统数据关系表
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	人员基础数据
	EmployeeInfo
	关联数据
	人员指标统计表数据
车辆进出场指令数据
车辆能耗数据


表44　城市常规公交信息系统数据关系表（续）
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	人员基础数据
	EmployeeInfo
	关联数据
	车辆异常情况数据
公共汽电车安全生产事故数据
公交车辆交通违法数据
停运指令数据
车辆进出场数据
IC卡结算数据
调度指令数据
班次调整数据
公交乘客投诉数据
班次管理数据

	
	
	被关联数据
	—

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	人员指标统计表数据
	EmployeeCountInfo
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	公交企业数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	客流量记录数据
	PassengerFlowData
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	车辆进站数据
公交站点数据
车辆到离站数据
车辆基础数据
公交线路数据

	
	
	同源数据
	交易记录数据
车辆到离站数据

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	IC卡结算数据
交易记录数据

	OD线路数据
	SuperviseRun_OD_Line
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	进出场方案数据
公交站点数据
公交线路数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	

	
	
	被推导数据
	IC卡结算数据


表44　城市常规公交信息系统数据关系表（续）
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	OD线路数据
	SuperviseRun_OD_Line
	被推导数据
	交易记录数据

	公交乘客投诉数据
	ComplaintData
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	车辆基础数据
公交线路数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	公交企业数据
	CompanyInfo
	关联数据
	人员指标统计表数据

	
	
	被关联数据
	—

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	公交业户安全监督检查列表数据
	BusinessSecurityCheckList
	关联数据
	道路业户年审列表数据

	
	
	被关联数据
	

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	道路业户年审列表数据
	ARinfoList
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	公交业户安全监督检查列表数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	车辆基础数据
	BusInfo
	关联数据
	寒山闻钟公交工单数据
车辆进出场指令数据
线路能耗数据
车辆能耗数据
车辆异常情况数据
公共汽电车安全生产事故数据
公交车辆交通违法数据
车辆定位数据
停运指令数据
车辆进出场数据
进出场方案数据
IC卡结算数据
车辆进站数据
客流量记录数据


表44　城市常规公交信息系统数据关系表（续）
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	车辆基础数据
	BusInfo
	关联数据
	交易记录数据
车辆到离站数据
调度指令数据
班次调整数据
公交乘客投诉数据
班次管理数据
电子站牌数据

	
	
	被关联数据
	—

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	车辆定位数据
	BusLocation
	关联数据
	车辆能耗数据
车辆异常情况数据公交车辆交通违法数据
车辆到离站数据

	
	
	被关联数据
	车辆基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	车辆能耗数据
	OilData
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	车辆定位数据
车辆基础数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	线路能耗数据

	
	
	被推导数据
	—

	公交车辆交通违法数据
	BMVDATE
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	公共汽电车安全生产事故数据
车辆定位数据
车辆基础数据
公交线路数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	公共汽电车安全生产事故数据
	ProductionAccidentInfodata
	关联数据
	公交车辆交通违法数据

	
	
	被关联数据
	车辆基础数据
公交线路数据


表44　城市常规公交信息系统数据关系表（续）
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	公共汽电车安全生产事故数据
	ProductionAccidentInfodata
	被关联数据
	人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	车辆进站数据
	BusPullInStd
	关联数据
	IC卡结算数据
客流量记录数据

	
	
	被关联数据
	公交站点数据
调度指令数据
车辆基础数据
公交线路数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	车辆到离站数据
	BusInOutStation
	关联数据
	客流量记录数据

	
	
	被关联数据
	车辆定位数据
公交站点数据
调度指令数据
车辆基础数据
公交线路数据

	
	
	同源数据
	客流量记录数据
交易记录数据

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	进出场方案数据
	IntoMileageStatistics
	关联数据
	OD线路数据

	
	
	被关联数据
	公交场站数据
车辆基础数据
公交线路数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	车辆进出场指令数据
	BusInOutSiteOrder
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	公交场站数据
车辆基础数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	进出场方案数据
	IntoMileageStatistics
	关联数据
	OD线路数据

	
	
	被关联数据
	公交场站数据


表44　城市常规公交信息系统数据关系表（续）
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	进出场方案数据
	IntoMileageStatistics
	被关联数据
	车辆基础数据
公交线路数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	车辆进出场指令数据
	BusInOutSiteOrder
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	公交场站数据
车辆基础数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	车辆进出场数据
	BusInOutSite
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	公交场站数据
班次管理数据
车辆基础数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	车辆异常情况数据
	AbnormalDate
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	车辆定位数据
车辆基础数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	公交站点数据
	StandInfo
	关联数据
	电子站牌数据
OD线路数据
IC卡结算数据
车辆进站数据
客流量记录数据
车辆到离站数据
公交线路新增、变更、终止数据
班次管理数据

	
	
	被关联数据
	—

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—


表44　城市常规公交信息系统数据关系表（续）
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	公交站点数据
	StandInfo
	被推导数据
	—

	电子站牌数据
	EBDistance
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	公交站点数据
公交线路数据
车辆基础数据
公交信息数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	公交线路数据
	LineInfo
	关联数据
	线路能耗数据
公共汽电车安全生产事故数据
公交车辆交通违法数据
停运指令数据
进出场方案数据
OD线路数据
IC卡结算数据
车辆进站数据
客流量记录数据
交易记录数据
公交线路新增、变更、终止数据
车辆到离站数据
调度指令数据
班次调整数据
公交乘客投诉数据
班次管理数据
电子站牌数据
公交专用道基础数据

	
	
	被关联数据
	线路权证数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	公交线路新增、变更、终止数据
	BlAdd/Change/ter
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	公交站点数据
班次调整数据
班次管理数据
公交线路数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—


表44　城市常规公交信息系统数据关系表（续）
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	公交线路新增、变更、终止数据
	BlAdd/Change/ter
	被推导数据
	—

	线路权证数据
	LineDealInProof
	关联数据
	公交线路数据

	
	
	被关联数据
	—

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	线路能耗数据
	LEnergyConsumptionData
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	车辆基础数据
公交线路数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	车辆能耗数据

	公交专用道基础数据
	BusLaneBD
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	公交线路数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	公交场站数据
	SiteInfo
	关联数据
	车辆进出场指令数据
车辆进出场数据
进出场方案数据

	
	
	被关联数据
	—

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	调度指令数据
	BusDispSetting
	关联数据
	车辆进站数据
车辆到离站数据

	
	
	被关联数据
	班次管理数据
车辆基础数据
公交线路数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	停运指令数据
	StopWork
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	车辆基础数据
公交线路数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—


表44　城市常规公交信息系统数据关系表（续）
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	停运指令数据
	StopWork
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	班次管理数据
	BusShiftData
	关联数据
	车辆进出场数据
公交线路新增、变更、终止数据
调度指令数据

	
	
	被关联数据
	公交站点数据
班次调整数据
车辆基础数据
公交线路数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	班次调整数据
	BusShiftAdjust
	关联数据
	公交线路新增、变更、终止数据
班次管理数据

	
	
	被关联数据
	车辆基础数据
公交线路数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	交易记录数据
	TransactionData
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	IC卡结算数据
车辆基础数据
公交线路数据

	
	
	同源数据
	车辆到离站数据
客流量记录数据

	
	
	推导数据
	客流量记录数据
OD线路数据

	
	
	被推导数据
	—

	IC卡结算数据
	ICAccountData
	关联数据
	交易记录数据

	
	
	被关联数据
	车辆进站数据
公交站点数据
车辆基础数据
公交线路数据
人员基础数据

	
	
	同源数据
	—


表44　城市常规公交信息系统数据关系表（续）
	数据名
	数据英文名
	按数据关系分类
	对应数据名称

	IC卡结算数据
	ICAccountData
	推导数据
	客流量记录数据
OD线路数据

	
	
	被推导数据
	—

	公交政府财政补贴数据
	PTGFSA
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	—

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	公交信息数据
	PIDate
	关联数据
	电子站牌数据

	
	
	被关联数据
	—

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	公交诉求问题数据
	Appeal_Bus
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	—

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—

	寒山闻钟公交工单数据
	ZSWS_bus
	关联数据
	—

	
	
	被关联数据
	车辆基础数据

	
	
	同源数据
	—

	
	
	推导数据
	—

	
	
	被推导数据
	—
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[bookmark: _Hlk194308336]下面给出了公交线路数据的XML格式示例。
<Document TaskGuid="应用标识" DataGuid="公交线路数据" DataType="LineInfo">
  <LGUID Type="GUID">线路标识</LGUID>
  <LName Type="TEXT">线路番号</LName>
  <LOldName Type="TEXT">线路原番号</LOldName>
  <CompGUID Type="GUID">线路所属企业标识</CompGUID>
  <LDirection Type="TEXT">线路方向</LDirection>
  <LTrend Type="OBJECT">线路走向(可重复)</LTrend>
    <GUID Type="GUID">节点标识</GUID>
    <NodeNo Type="LONG">节点顺序号</NodeNo>
    <NLon Type="DOUBLE">节点经度</NLon>
    <NLat Type="DOUBLE">节点纬度</NLat>
  </Data>
  <LDealInNo Type="TEXT">线路经营权证号</LDealInNo>
  <LDisTance Type="LONG">线路里程</LDisTance>
  <LStartDate Type="DATE">线路启用日期</LStartDate>
  <LStopDate Type="DATE">线路停用日期</LStopDate>
  <LFStdName Type="TEXT">线路起点站名</LFStdName>
  <LEStdName Type="TEXT">线路终点站名</LEStdName>
  <LStdNum Type="LONG">线路站点数量</LStdNum>
  <LFStdFTime Type="DATE">线路起点站首班时间</LFStdFTime>
  <LFStdETime Type="DATE">线路起点站末班时间</LFStdETime>
  <LMStdPeak Type="DATE">线路早高峰开始时间</LMStdPeak>
  <LMEndPeak Type="DATE">线路早高峰结束时间</LMEndPeak>
  <LEStdPeak Type="DATE">线路晚高峰开始时间</LEStdPeak>
  <LEEndPeak Type="DATE">线路晚高峰结束时间</LEEndPeak>
  <LIntervalH Type="LONG">线路高峰行车间隔</LIntervalH>
  <LIntervalN Type="LONG">线路平峰行车间隔</LIntervalN>
  <LIntervalL Type="LONG">线路低峰行车间隔</LIntervalL>
  <LRunBusNum Type="LONG">计划投入运营车辆数</LRunBusNum>
  <LRunShiftNum Type="LONG">计划投入运营趟次</LRunShiftNum>
  <LSpeed Type="LONG">线路最高限速（默认60公里/小时）</LSpeed>
  <Remark Type="TEXT">备注</Remark>
  <Department Type="GUID">所属部门标识</Department>
  <IsMainDirection Type="LOGICAL">是否主方向（0是 1否）</IsMainDirection>
  <PDSDate Type="OBJECT">翻拍点数据(可重复)</PDSDate>
    <PDSGUID Type="GUID">翻牌点站点标识</PDSGUID>
    <PDTPrice Type="CURRENCY">翻牌票价</PDTPrice>
  </Data>
  <Tdate Type="OBJECT">标志数据(可重复)</Tdate>
    <TGUID Type="GUID">标志标识</TGUID>
    <TType Type="TEXT">标志类型（0：转弯，1：路口，2：繁华路段，3：停车场，4：首末站，5：场站一体，6：高架路段，7：隧道路段）</TType>
    <TLNO Type="TEXT">标志线路序号</TLNO>
    <TLLon Type="DOUBLE">标志区域左经度</TLLon>
    <TLLat Type="DOUBLE">标志区域底纬度</TLLat>
    <TRLon Type="DOUBLE">标志区域右经度</TRLon>
    <TRLat Type="DOUBLE">标志区域顶纬度</TRLat>
    <TName Type="TEXT">标志名称</TName>
    <Speedlimit Type="LONG">限速</Speedlimit>
  </Data>
  <Sdate Type="OBJECT">站点数据(可重复)</Sdate>
    <SGUID Type="GUID">站点标识</SGUID>
    <SLNO Type="TEXT">站点线路序号</SLNO>
    <SLLon Type="DOUBLE">站点区域左经度</SLLon>
    <SLLat Type="DOUBLE">站点区域底纬度</SLLat>
    <SRLon Type="DOUBLE">站点区域右经度</SRLon>
    <SRLat Type="DOUBLE">站点区域顶纬度</SRLat>
    <SName Type="TEXT">站点名称</SName>
    <SType Type="TEXT">站点类型（0:途经站;1:起点站;2:终点站;默认0）</SType>
    <SHead Type="TEXT">车辆进入站台行驶方向</SHead>
    <StandAway Type="LONG">站距</StandAway>
    <StandingSpeedlimit Type="LONG">站间限速</StandingSpeedlimit>
    <SiteLocation Type="TEXT">站点方位</SiteLocation>
  </Data>
</Document>
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下面给出了公交线路数据的JSON格式示例。
{
  "DataGuid": "公交线路数据",
  "DataType": "LineInfo",
  "LGUID": {
    "Type": "GUID",
    "Value": "线路标识"
  },
  "LName": {
    "Type": "TEXT",
    "Value": "线路番号"
  },
  "LOldName": {
    "Type": "TEXT",
    "Value": "线路原番号"
  },
  "CompGUID": {
    "Type": "GUID",
    "Value": "线路所属企业标识"
  },
  "LDirection": {
    "Type": "TEXT",
    "Value": "线路方向"
  },
  "LTrend": [
    {
      "GUID": {
        "Type": "GUID",
        "Value": "节点标识"
      },
      "NodeNo": {
        "Type": "LONG",
        "Value": "节点顺序号"
      },
      "NLon": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "节点经度"
      },
      "NLat": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "节点纬度"
      }
    }
  ],
  "LDealInNo": {
    "Type": "TEXT",
    "Value": "线路经营权证号"
  },
  "LDisTance": {
    "Type": "LONG",
    "Value": "线路里程"
  },
  "LStartDate": {
    "Type": "DATE",
    "Value": "线路启用日期"
  },
  "LStopDate": {
    "Type": "DATE",
    "Value": "线路停用日期"
  },
  "LFStdName": {
    "Type": "TEXT",
    "Value": "线路起点站名"
  },
  "LEStdName": {
    "Type": "TEXT",
    "Value": "线路终点站名"
  },
  "LStdNum": {
    "Type": "LONG",
    "Value": "线路站点数量"
  },
  "LFStdFTime": {
    "Type": "DATE",
    "Value": "线路起点站首班时间"
  },
  "LFStdETime": {
    "Type": "DATE",
    "Value": "线路起点站末班时间"
  },
  "LMStdPeak": {
    "Type": "DATE",
    "Value": "线路早高峰开始时间"
  },
  "LMEndPeak": {
    "Type": "DATE",
    "Value": "线路早高峰结束时间"
  },
  "LEStdPeak": {
    "Type": "DATE",
    "Value": "线路晚高峰开始时间"
  },
  "LEEndPeak": {
    "Type": "DATE",
    "Value": "线路晚高峰结束时间"
  },
  "LIntervalH": {
    "Type": "LONG",
    "Value": "线路高峰行车间隔"
  },
  "LIntervalN": {
    "Type": "LONG",
    "Value": "线路平峰行车间隔"
  },
  "LIntervalL": {
    "Type": "LONG",
    "Value": "线路低峰行车间隔"
  },
  "LRunBusNum": {
    "Type": "LONG",
    "Value": "计划投入运营车辆数"
  },
  "LRunShiftNum": {
    "Type": "LONG",
    "Value": "计划投入运营趟次"
  },
  "LSpeed": {
    "Type": "LONG",
    "Value": "线路最高限速（默认60公里/小时）"
  },
  "Remark": {
    "Type": "TEXT",
    "Value": "备注"
  },
  "Department": {
    "Type": "GUID",
    "Value": "所属部门标识"
  },
  "IsMainDirection": {
    "Type": "LOGICAL",
    "Value": "是否主方向（0是 1否）"
  },
  "PDSDate": [
    {
      "PDSGUID": {
        "Type": "GUID",
        "Value": "翻牌点站点标识"
      },
      "PDTPrice": {
        "Type": "CURRENCY",
        "Value": "翻牌票价"
      }
    }
  ],
  "Tdate": [
    {
      "TGUID": {
        "Type": "GUID",
        "Value": "标志标识"
      },
      "TType": {
        "Type": "TEXT",
        "Value": "标志类型（0：转弯，1：路口，2：繁华路段，3：停车场，4：首末站，5：场站一体，6：高架路段，7：隧道路段）"
      },
      "TLNO": {
        "Type": "TEXT",
        "Value": "标志线路序号"
      },
      "TLLon": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "标志区域左经度"
      },
      "TLLat": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "标志区域底纬度"
      },
      "TRLon": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "标志区域右经度"
      },
      "TRLat": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "标志区域顶纬度"
      },
      "TName": {
        "Type": "TEXT",
        "Value": "标志名称"
      },
      "Speedlimit": {
        "Type": "LONG",
        "Value": "限速"
      }
    }
  ],
  "Sdate": [
    {
      "SGUID": {
        "Type": "GUID",
        "Value": "站点标识"
      },
      "SLNO": {
        "Type": "TEXT",
        "Value": "站点线路序号"
      },
      "SLLon": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "站点区域左经度"
      },
      "SLLat": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "站点区域底纬度"
      },
      "SRLon": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "站点区域右经度"
      },
      "SRLat": {
        "Type": "DOUBLE",
        "Value": "站点区域顶纬度"
      },
      "SName": {
        "Type": "TEXT",
        "Value": "站点名称"
      },
      "SType": {
        "Type": "TEXT",
        "Value": "站点类型（0:途经站;1:起点站;2:终点站;默认0）"
      },
      "SHead": {
        "Type": "TEXT",
        "Value": "车辆进入站台行驶方向"
      },
      "StandAway": {
        "Type": "LONG",
        "Value": "站距"
      },
      "StandingSpeedlimit": {
        "Type": "LONG",
        "Value": "站间限速"
      },
      "SiteLocation": {
        "Type": "TEXT",
        "Value": "站点方位"
      }
    } 
  ]
}
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